826-A109-04nA-48段RGB+24段频闪灯说明书
一、显示面板及按键定义
[image: 说明: 4个8]
菜单       向上      向下      确认
菜单键：选择功能
向上键: 参数递加
向下键: 参数递减
确认键：确定并保存

二、菜单功能
通电开机后按菜单键，依次出现菜单功能表；向上或向下键修改功能参数，确认键保存当前功能和参数（保存后具备掉电记忆）。
菜单功能表：
	A001
	
	A512
	向上或向下修改地址码（A001~A512），确认键保存，默认A001。

	CH04
	
	CH168
	向上或向下切换 ch04, ch16, 和,ch168, 六个通道，确认键保存，默认CH16。

	A000
	
	A127
	向上或向下修改，RGB效果模式S000-S128-S255分两个方向.确认键保存.

	S010
	
	S010
	向上或向下修改，RGB模式速度S000-S128-S255分两个方向。确认键保存.

	P000
	
	P063
	向上或向下修改，W效果模式.确认键保存.

	S010
	
	S010
	向上或向下修改.W模式速度.确认键保存.

	Q000
	
	Q127
	向上或向下修改.RGBW效果模式.确认键保存.

	S010
	
	S010
	向上或向下修改.RGBW模式速度.确认键保存.

	R255
	
	R000
	向上或向下修改红色灯珠亮度（R000~ R255），确认键保存，默认R255。

	G255
	
	G000
	向上或向下修改绿色灯珠亮度（G000~ G255），确认键保存，默认G255。

	B255
	
	B000
	向上或向下修改蓝色灯珠亮度（B000~ B255），确认键保存，默认B255。

	W255
	
	W000
	向上或向下修改白色灯珠亮度（W000~ W255），确认键保存，默认W255。

	T000
	
	
	显示温度，如T045表示当前灯具温度为45℃；未安装10K热敏电阻，显示T000。



三、主从机控制
    两台或多台相同的灯具用DMX三芯信号线连接，灯具设置为A001~A512任意地址码，设置任意一台为主机，其它灯具为从机，所有从机显示屏不闪烁；用主机渐变、脉变、跳变、自走效果时，所有从机同步渐变、脉变、跳变、自走效果。
特别注意：1、一组灯具只能设置一台主机，如果有多台主机，所有灯具会乱闪而不同步。
           2、所有灯具必须是在关闭DMX512控制台时主从机才有作用。


四、工厂设置
在A001~A512任意地址码时，按菜单键3秒进入工厂设置。工厂设置主要是灯具每路输出功率、风扇设置模式、设定温度保护点、发送参数的功能，工厂设置任意模式按菜单键3秒退出。
工厂设置表：
	R255
	
	R032
	向上或向下修改红色灯珠电流（R032-R255），确认键保存，默认R245。

	G255
	
	G032
	向上或向下修改绿色灯珠电流（R032-R255），确认键保存，默认R245。

	B255
	
	B032
	向上或向下修改蓝色灯珠电流（R032-R255），确认键保存，默认R245。

	W255
	
	W032
	向上或向下修改白色灯珠电流（R032-R255），确认键保存，默认R245。

	FAN0
	
	FAN1
	F风扇设置：FAN0灯珠亮启动风扇， FAN1达到设定温度保护点启动风扇，确认键保存。

	T040
	
	T070
	设定温度保护点，向上或向下修改参数（40℃~70℃），按确认键保存，默认T065。

	Send
	
	Send
	向上或向下发送本机工厂设置参数，给其它所有三芯信号线并联连接的灯具；确认发送参数按菜单键3秒
退出，否认参数按确认键撤销发送。



五、DMX512控制台
通电后所有灯具地址码设置好，将所有灯具用三芯信号线并联连接至DMX512控制台，地址码就会停止闪烁，表示DMX512控制台信号已经发送到灯具，根据各通道说明用DMX512控制台控制相关功能。
CH4通道说明：
	通道
	通道值
	基本功能

	1
	000-255
	红色灯珠线性调光。

	2
	000-255
	绿色灯珠线性调光。

	3
	000-255
	蓝色灯珠线性调光。

	4
	000-255
	白色灯珠线性调光。



CH16通道说明：默认
	通道
	通道值
	基本功能

	1
	000-255
	总调光

	2
	000-255
	RGB频闪

	3
	000-255
	红色灯珠线性调光。

	4
	000-255
	绿色灯珠线性调光。

	5
	000-255
	蓝色灯珠线性调光。

	6
	000-255
	RGB模式

	7
	000-255
	RGB速度

	8
	000-255
	W频闪

	9
	000-255
	白光

	10
	000-255
	W模式

	11
	000-255
	W速度

	12
	000-255
	RGBW频闪

	13
	000-255
	RGBW模式

	14
	000-255
	RGBW速度

	15
	000-255
	背景色

	16
	000-255
	背景调光




CH168通道说明：
	通道
	通道值
	基本功能

	1
	000-255
	第01段红色灯珠线性调光。

	2
	000-255
	第01段绿色灯珠线性调光。

	3
	000-255
	第01段蓝色灯珠线性调光。

	5
	000-255
	第02段红色灯珠线性调光。

	6
	000-255
	第02段绿色灯珠线性调光。

	7
	000-255
	第02段蓝色灯珠线性调光。

	…
	… …
	… …

	142
	000-255
	第48段红色灯珠线性调光。

	143
	000-255
	第48段绿色灯珠线性调光。

	144
	000-255
	第48段蓝色灯珠线性调光。

	145
	000-255
	第1段白色灯珠线性调光。

	146
	000-255
	第2段白色灯珠线性调光。

	147
	000-255
	第3段白色灯珠线性调光。

	…   
	… …
	… …

	167
	000-255
	第23段白色灯珠线性调光。

	168
	000-255
	第24段白色灯珠线性调光。


六、模式效果
	通道值
	模式代号
	RGB辅光效果

	0-1
	0
	无作用

	2-3
	1
	效果一。

	4-5
	2
	效果二。

	6-7
	3
	效果三。

	…
	 …
	…

	250-251
	125
	效果一百二十五。

	252-253
	126
	效果一百二十六。

	254-255
	127
	模式代号1-126循环。


十、模式效果
	通道值
	模式代号
		W主光	效果

	0-3
	0
	无作用

	4-7
	1
	效果一。

	8-11
	2
	效果二。

	12-15
	3
	效果三。

	…
	 …
	…

	240-243
	60
	效果六十。

	244-247
	61
	效果六十一。

	248-251
	62
	效果六十二。

	252-255
	63
	模式代号1-62循环。



十三、模式效果
	通道值
	模式代号
	RGBW组合效果

	0-1
	0
	无作用

	2-3
	1
	效果一。

	4-5
	2
	效果二。

	6-7
	3
	效果三。

	…
	 …
	…

	250-251
	125
	效果一百二十五。

	252-253
	126
	效果一百二十六。

	254-255
	127
	模式代号1-126循环。



六、技术参数：
电压: AC100~240V 50/60HZ 
功率: 150W 
灯珠: 240 颗 0.5W 5730 灯珠，480 颗 0.3W RGB 灯珠 
[bookmark: _GoBack]控制方式: DMX512、自走、主从、带 RDM 功能 
通道: CH4、CH16、CH168 
调光: 16bit 0~100%线性调光 
特点： 跑马+爆闪 
工作温度: -30 度~50 度 
频闪频率: 1~30HZ 
外观: 金属、黑色 
连接方式：DMX512 输入输出 
/ 电源输入输出。 
IP 等级: IP20 
尺寸：100*10*15CM                毛重:2.3KG
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