全域防护380/420防水棱镜王参数

特点：灯具材料采用全国标压铸铝高端材质外壳！无一塑料，能在多雨水、高海拔、大风沙、大海边、严寒与酷热等户外恶劣环境中使用
承受360°无死角巨浪冲击，真正做到防水等级:IP65
防水光束灯无论从光学，结构，外观等方面的性能均达到行业内高标准水准，采用先进的技术高亮度光源，光学技术和严谨的工业设计，确保灯光设计的完美呈现。
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产品参数
🔌 电源与功率
• 电源：AC100-240V，50/60Hz
• 额定功率：800W
• 灯泡：欧司朗380/飞利浦420W
• 色温：7800-8500K
• 出光口径：165mm
🎨 光学与效果
• 光束角：1.8°（超窄锐利）
• 颜色盘：13色+白光，彩虹/半色/双向旋转
• 图案盘：14个图案（含5波图）
• 棱镜系统（棱镜王核心）：8棱镜，8+16棱镜，8+8+8蜂窝棱镜，8+16+24蜂窝棱镜，高度6排镜，低度6排镜   （具有6棱镜系统，叠加实现15种丰富棱镜效果）
可叠加、双向独立旋转、速度可调
• 雾化：0-100%线性雾化
• 调焦：电子线性高清动调焦 ，采用高密度玻璃光学镜头。
•XY电机：三项电动驱动，强劲有力，更快，更稳，更静音
•控制方式:DMX 512，RDM，自走，主从机自走
• 频闪：1-14次/秒
• 电动调焦
🎛️ 控制与结构
• 通道：22通道
• 协议：DMX512/RDM/声控/自走
• 水平：540°，垂直：270°，16bit精度
•显示屏： LCD 显示屏适应不同的安装位置
•水平/垂直：防水灯的灯具可做540°水平或270°垂直扫描，16bit精度速度快而平稳，
•灯具设置智能化光电复位修正系统，偶然发生误动，也能自动回复
 原来的位置。
•灯体尺寸：329*228*603mm    净重：19.8KG
•包装尺寸：64.5*49*42cm         毛重：24KG
•双装航空箱尺寸：81*41*85cm   重量75kg
