	产品技术规格书（摇头灯系列）
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	灯具规格
	参数

	[bookmark: _Hlk224838722]产品名称
	TB5 IP
	灯具颜色
	黑色
	输入：AC100V-240V 50/60HZ
功耗：660W
光源：5颗120W RGBW LED
光圈：120颗0.5W RGB LED
光源预期使用寿命：20000小时*数据由光源供应商提供
光束角：3°-30°
光斑角：4°-35°
灯光通量：12000 lumens
工作温度：-10-40℃
控制模式：DMX512,RDM,Art-Net
通道模式：6种
通道：21CH/41CH/71CH/75CH/85CH/170CH
色温：线性2500K-8000K
调光：0-100％顺滑调光
频闪：1-25次/秒，速度可调
IP 等级：IP66
水平移动：59度16 bit
垂直移动：221度16 bit
显示：带4个触摸按钮的 LCD 显示屏
冷却风扇：静音风扇，速度可变
机身：镁合金
信号连接：3芯或5芯卡侬头插座，RJ45接口
电源连接：防水电源连接器输入/输出
产品尺寸：1019*396*206mm
[bookmark: _GoBack]包装尺寸：1060*430*280mm
净重：27.5kg
毛重：30.5kg


	净    重
	27.5kg
	毛重包装
	30.5kg
	

	产品尺寸
	1019*396*206mm
	包装尺寸
	1060*430*280mm
	

	防护等级
	IP66
	灯具材料
	全镁合金机身
	

	光学系统/效果系统
	

	光源信息
	5 颗×120W RGBW LED
	辅光圈
	120颗×0.5W RGB LED
	

	光源寿命
	20000小时*数据由光源供应商提供
	色    温
	2500K-8000K
	

	光束角度
	3°-30°
	调光
	0-100%顺滑调光
	

	光斑角度
	4°-35°
	调焦
	0~100%电子线性调焦
	

	工作温度
	-10-40℃
	颜色
	非凡的混色功能，非凡的颜色宏效果
	

	效果灯
	5 个灯头独立水平/垂直摇头，可单独控制
	频闪
	多种频闪效果，速度连续可调
	

	电气连接
	控制系统
	

	输入电压
	AC100V-240V 50/60HZ
	机械运动
	水平扫描角度59°,垂直扫描角221°,自动回位纠正及16bit精度微调功能
	

	整灯功率
	660W
	通信设计
	DMX有线/无线传送，通过DMX数据线方便、快捷升级软件
	

	信号连接
	3芯/5芯防水信号线&卡侬头插座&RJ45接口
	散热系统
	风扇散热结构与温度智能监控技术，自动调整散热系统，有效控制灯具温度
	

	电源连接
	防水电源线输入输出&西尚接头输入输出
	控制协议
	DMX512,RDM,Art-Net
	

	显示屏
	可查询灯具，灯泡使用时间便于维护
	通道
	21CH/41CH/71CH/75CH/85CH/170CH
	

	其他
	
	

	照度表
	效果
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