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使用前请仔细阅读说明书

请妥善保管说明书
1. 拆除包装

  为正确并安全使用本产品，请在安装使用本产品前仔细阅读说明书。此说明书包含重要的安装及应用信息，在安装和操作产品时，敬请严格遵守说明书的操作步骤。同时，请妥善保管本说明书。

  19颗调焦严格遵循CE标准进行设计及生产，符合国际标准的DMX512信号协议，可单独使用控制，也可联机使用，具有旋转快速，噪音低，功能强大的特点，适用于中小型演唱会，文旅，剧院，演播室，夜总会及酒吧等场所，

本产品使用了高亮稳定的19颗40W  4合1灯珠。请小心拆除包装，在包装拆除后检查本产品是否在运输过程中有损坏情况，并检查以下内容是否齐全。

19颗染色---------1台                      信号线----1条
说明书----1本                                 电源线--------------1条                  
  





































参数：
电压：AC90-240v 50-60HZ
总功率：800W
光源：19颗四合一40W高亮度灯珠
[bookmark: _GoBack]光束角度：4-60°
频闪：1-25次/秒带多种频闪效果       
调光：0-100%线性调光。
通道：内置4种通道模式21CH/29CH/53CH/57CH
控制：DMX512，自走，声控
水平扫描：540度+16 bit微调
垂直扫描: 270度+16 bit微调
显示屏：中英文显示
● 产品尺寸：328*252*419mm
● 净重：14kg
● 纸箱包装：428*352*519cm                毛重：16.5kg       




3. 安全说明
注意！
操作本产品前请务必谨慎，本产品为高压产品，如果接触电线可能受到电击！

本产品出厂前为完好产品。为保持本产品的完好状态并保证安全操作，用户请遵循安全事项及此说明书的警告。

[image: 图片2]重要：由于不遵循此说明书而造成的损坏不在保修范围内。供货商不对由此引起的产品问题负责。
如果产品曾暴露于极端的不稳定温度环境下（如运输后），请不要马上接上产品电源，因为由于温度变化而产生的水珠可能会损坏产品。请在产品恢复到正常温度后再使用。
本产品可在90-240V电压范围内使用，是用于室内的产品。请确保使用地电压不高于产品可承受的范围！！电源插头必须插到保护性好的I类插座。绿色的或者茶青色导体必须接地。
请经常检查本产品级电源线。确保电源线不折叠或者损坏刮伤，并且不与其它的线连接起来！在连接电源线或者相关的连线时需要特别注意。在不使用本产品时或者在清洁前，务必拔掉电源。
在使用产品前，请先熟悉产品的操作功能。请不要让儿童或者不专业人员接触产品。
请不要摇晃本产品。当安装或者操作产品时不要使用蛮力。不要让不专业人员操作产品。大部分的损坏是由于不专业的操作引起。
产品没有配备相关的维修配件。产品的保养及维修只能由专业人士进行！
请不要擅自改动本产品，否则可能会损坏产品，因此引起的损坏不在保修范围内。而且，不专业的操作可能会导致短路，烧伤或者电击，等等。































4.操作说明 

--本产品是摇头染色光束灯，用来创造染色表演效果。
--假如产品在经过较大的温度差后（例如，运输后），则不要马上启动产品，因为热账冷缩会损坏到产品。请等到设备达到正常室温后再启动产品。
--注意防震。产品安装过程中避免强烈碰撞。
--请不要通过灯头举起整个产品，因为这样设备的机械性可能会受损。
--选择安装地点时请确保产品未暴露在过热、太湿或多灰尘的地方。请不要把任何电线置于地面，否则可能会遭受电击的危险。
--安装产品前，请确保安装点安全
--请将产品系上安全绳，并在安装时检查所有的螺丝是否正确
--请确保透镜状态良好。当透镜损坏或者划伤时，请更换透镜。
--建议由熟悉本产品的技术人员去操作本产品。禁止非技术人员操作此设备，因为许多损失就是由于非专业操作的结果。
--请妥善保管包装材料以备需要进行二次运输。
--如果没有生产商或者经销商的指导，请勿擅自更改产品。
--未按说明书规定操作使用此设备所引起的任何设备故障均不属于保修范围。而且由此所导致的任何由于短路、伤害、触电、紫外线导致的伤害、灯泡爆炸的事故等均不在保修范围内。

5. 产品吊挂和安装  

注意：为更安全起见，请在远离走道，座位区域，或者人手可及的区域吊挂安装本产品
吊挂本产品前，请确保安装点可承受终于本产品10倍的重量。
产品安装必须有二重保护装置，例如安全绳。
当吊挂，拆除或者维修本产品时，禁止站在安装点下。
请确保本产品安装时应离易燃材料至少0.5米。
请谨记使用安全绳作为安全保证，以防在快上锁松掉发生意外事故。































吊点： 顶部吊挂要求安装人员必须经验丰富，包括计算承重要求，使用的安装材料，周期性检查安装材料及产品的安全状况。如果您缺乏这些知识，请不要尝试自己安装。如果不正确操作，可能会导致人身伤害等严重后果。
在产品通电前，请务必保证完成所有要求的吊挂及安装步骤。
快上锁吊挂: 本产品底部有专门设计的专业的吊挂件，包括快上锁吊挂件和安全绳吊挂点（请参考下图）。
当将本产品吊挂于桁架时，请谨记使用合适的快上锁，将其固定于产品的快上锁吊挂件位置，并且使用M10的螺丝将其吊挂起来。为进一步确保安全，请将安全绳装于产品底部的安全绳吊挂点，并固定于桁架上。 
[image: ]
不管您选择哪种吊挂，请谨记务必使用安全绳。产品底部有配备专门的安全绳吊挂点，请参考上图，而且请谨记使用专门提供的安全绳吊挂点，千万不能将安全绳装于提手位置。




































6. DMX-512 连接

请将本产品配备的XLR信号线的公头插在控制器的信号输出端口，母头插在本产品后板上的信号输入端口。您可讲多台产品串联起来，信号线需要是三心的，屏蔽的，带有XLR输入及输出头。请参考下图。
[image: LCA028 DMX链接图]
 [image: 3-pin Connetor]                         [image: ]

DMX-512连接需带终端器（回路连接）
在安装过程中，如果信号线铺设的距离比较长，或者在电器比较吵杂的环境，例如歌舞厅，建议使用DMX终端器（回路连接）。这样可以避免因电器噪音而导致的数字控制信号混浊。DMX终端器是由简单的XLR连接头2芯和3芯连接一个120欧姆的电阻而组成，请将终端器插进最后一台产品的XLR输出端口，请参考下图。    
[image: ]































7. 菜单
	主界面
	描述
	说明

	温度
	32℃
	灯板温度32℃
温度对功率的影响：
70度开始降功率；
温度低于68度（不包括68度）才开始升功率；
68度到69度功率不升不降；
85度直接灭灯。

	
	**℃
	温度检测异常

	风扇
	正常状态
	1）风扇开机时转15秒
2）灯板温度48度风扇开始转，低于45度后才停

	
	一直转
	1）检测不到温度
2）通信报错

	地址
	001 - 512
	每次地址码加1或者地址码减1

	信号灯
	蓝色
	DMX信号

	
	红色
	报错




	主菜单
	次级菜单
	三级菜单/参数

	系统设置
	运行模式
	DMX/声控/自走1/自走2

	
	通道模式
	21CH/29CH/53CH/57CH

	
	水平反转
	开/关

	
	竖直反转
	开/关

	
	预留功能

	
	光耦纠错
	开/关

	
	信号保持
	开/关

	
	屏幕保护
	开/关

	
	屏幕翻转
	开/关

	
	同步更新
	开/关
（此功能请在拔掉DMX线下操作）

	
	语言
	中/EN

	
	恢复出厂设置

	手动模式
	手动控制通道值
	000-255

	系统校准
	输入密码
	灯具校准

	系统复位
	效果电机复位
	除XY以外的效果盘复位

	
	扫描电机复位
	仅XY轴复位

	
	全部电机复位
	灯具复位

	系统信息
	复位信息
	显示具体信息内容

	
	DMX数据检测
	显示具体DMX检测内容

	
	传感器信息
	显示光耦、霍尔具体信息

	
	硬件版本
	显示硬件版本号

	
	软件版本
	显示软件版本号



◆系统设置

	选项
	说明

	运行模式
	灯具支持三种运行模式：DMX模式、自走模式、声控模式

	
	DMX模式
	控台模式，接收DMX信号，RDM信号

	
	自走模式1
	灯具按内置程序1自动运行

	
	自走模式2
	灯具按内置程序2自动运行

	
	声控模式
	当灯具检测到较强的声音时，灯具按内置程序自动运行一个场景，否则保持最后一次的场景

	通道模式
	可选择以下通道值：21CH/29CH/53CH/57CH

	水平反转
	设置X轴转动方向

	
	关闭
	不反向

	
	开启
	反向

	竖直反转
	设置Y轴转动方向

	
	关闭
	不反向

	
	开启
	反向

	预留功能

	光耦纠错
	检测XY是否失步并校正

	
	关闭
	失步后不校正位置

	
	开启
	失步后自动校正位置

	信号保持
	无DMX信号时，灯具的输出状态

	
	关闭
	无信号，所以电机和光源回到复位完成时位置和状态

	
	开启
	无信号，保持最后一帧DMX数据输出

	屏幕保护
	屏幕亮屏时长

	
	关闭
	常亮

	
	开启
	静态环境下，屏幕定时关屏

	屏幕翻转
	设置屏幕的显示方向

	
	关闭
	不反转显示

	
	开启
	反转显示

	同步更新
	同步多台灯具的设置参数或校准参数

	
	关闭
	同步更新功能关闭。

	
	开启
	用DMX线将多台灯具连接起来，可在校准界面同步更新信息。（注意：请拔掉DMX信号线）

	语言
	中英文菜单切换

	
	中
	中文

	
	EN
	英文菜单

	恢复出厂设置
	灯具参数返回出厂设置

	
	取消
	保持原状

	
	确认
	灯具恢复出厂设置



◆手动控制
此界面用于控制当前灯具，具体内容见通道表。
按“确定”键进入编辑状态。按“上”“下”键改变通道值。再按一次“确定”保存修改值，退出编辑，按“退出”则不保存修改的值，直接退出编辑。

◆系统校准
这里设置一层密码“8888”，防止非专业人员误操作。按“确定”键进行密码验证。
	选项
	说明

	初始位置校准
	进入子界面后，可调整X轴、Y轴、调焦、旋转等电机的复位位置，以弥补硬件安装上的误差，调整范围0~255，127表示没有调整。

	白平衡校准
	可调整LED1-19以及整体LED的功率，调整范围0~255，255表示没有调整。

	功率校准
	可调整整灯最高功率，调整范围0~255，200表示没有调整。

	MIC灵敏度校准
	调节声控灵敏度。

	修改密码
	设置系统校准密码。







◆复位
按“上”“下”键切换复位模式，按“确定”后直接复位。
	选项
	说明

	效果电机复位
	调焦、旋转电机复位

	扫描电机复位
	仅XY轴复位

	全部电机复位
	灯具复位



◆系统信息
	选项
	说明

	复位错误信息
	如果红色ERR指示灯发亮，说明灯具运行出错：
1）MCU1通信故障（电机与显示板通信失败）
2）MCU2通信故障（电机板与灯板通信失败）
3）X/Y光耦报错
4）旋转、调焦复位失败

	DMX数据监控
	由此进入子界面，以数值显示通道值以供查看，可翻页

	传感器信息
	1）霍尔：
[image: ][image: ]X X X X
[image: ][image: ]
2） 传感器：
[image: ]X、Y光耦：XXXX--XXXX
[image: ]

	硬件版本号
	灯具硬件信息
XX            .   XX          .   XX             .XX
显示板版本 .   电机版本.   灯板版本  


	软件版本号
	灯具软件版本

XX            .   XX          .   XX             .XX
显示板版本 .   电机版本.   灯板版本  






8. 通道表
通道表参考百奇原装通道
	21CH
	功能
	DMX数值
	功能

	1
	频闪
	0-3
	闭光

	
	
	4-103
	同步频闪由慢到快

	
	
	104-107
	开光

	
	
	108-207
	平分频闪由慢到快

	
	
	208-212
	开光

	
	
	213-225
	慢速随机频闪

	
	
	226-238
	中速随机频闪

	
	
	239-255
	快速随机频闪

	2
	调光
	0-255
	从暗到亮进行线性调光0-100%

	3
	放大
	0-255
	调焦范围由大到小

	4
	X轴
	0-255
	水平控制

	5
	X轴微调
	0-255
	水平控制微调

	6
	Y轴
	0-255
	垂直控制

	7
	Y轴微调
	0-255
	垂直微调控制

	8
	宏功能
	0-9
	无功能

	
	
	10-14
	全部复位5s有效

	9
	颜色宏
	0-9
	无功能

	
	
	9-255
	颜色宏

	10
	红色
	0-255
	红色从暗到亮进行线性调光0-100%

	11
	绿色
	0-255
	绿色从暗到亮进行线性调光0-100%

	12
	蓝色
	0-255
	蓝色从暗到亮进行线性调光0-100%

	13
	白色
	0-255
	白色从暗到亮进行线性调光0-100%

	14
	色温
	0-9
	无功能

	
	
	10-255
	8000K-2500K

	15
	光环频闪
	0-4
	无功能

	
	
	5-250
	辅光频闪由慢到快

	
	
	251-255
	无功能

	16
	光环辅光调光
	0-255
	从暗到亮进行线性调光0-100%

	17
	光环红色
	0-255
	光环红色从暗到亮进行线性调光0-100%

	18
	光环绿色
	0-255
	光环绿色从暗到亮进行线性调光0-100%

	19
	光环蓝色
	0-255
	光环蓝色从暗到亮进行线性调光0-100%

	20
	光环效果
	0-51
	无功能

	
	
	52-255
	效果1-47(每4个数一个效果)

	21
	光环效果速度
	0-255
	光环效果速度由慢到快



	29CH
	功能
	DMX数值
	功能

	1
	频闪
	0-3
	闭光

	
	
	4-103
	同步频闪由慢到快

	
	
	104-107
	开光

	
	
	108-207
	平分频闪由慢到快

	
	
	208-212
	开光

	
	
	213-225
	慢速随机频闪

	
	
	226-238
	中速随机频闪

	
	
	239-255
	快速随机频闪

	2
	调光
	0-255
	从暗到亮进行线性调光0-100%

	3
	调光微调
	0-255
	从暗到亮进行线性调光0-1%

	4
	放大
	0-255
	调焦范围由大到小

	5
	X轴
	0-255
	水平控制

	6
	X轴微调
	0-255
	水平控制微调

	7
	Y轴
	0-255
	垂直控制

	8
	Y轴微调
	0-255
	垂直微调控制

	9
	宏功能
	0-9
	无功能

	
	
	10-14
	全部复位5s有效

	10
	颜色宏
	0-9
	无功能

	
	
	9-255
	颜色宏

	11
	红色
	0-255
	红色从暗到亮进行线性调光0-100%

	12
	红色微调
	0-255
	红色微调从暗到亮进行线性调光0-1%

	13
	绿色
	0-255
	绿色从暗到亮进行线性调光0-100%

	14
	绿色微调
	0-255
	绿色微调从暗到亮进行线性调光0-1%

	15
	蓝色
	0-255
	蓝色从暗到亮进行线性调光0-100%

	16
	蓝色微调
	0-255
	蓝色微调从暗到亮进行线性调光0-1%

	17
	白色
	0-255
	白色从暗到亮进行线性调光0-100%

	18
	白色微调
	0-255
	白色微调从暗到亮进行线性调光0-1%

	19
	色温
	0-9
	无功能

	
	
	10-255
	8000K-2500K

	20
	效果
	0-9
	无功能

	
	
	10-255
	效果1-5(每50个数一个效果)

	21
	效果速度
	0-63
	效果静态

	
	
	64-158
	正向由快到慢

	
	
	159-160
	静止

	
	
	161-255
	反向由慢到快

	22
	效果淡化
	0-255
	效果运行过度时间由长到短

	23
	光环频闪
	0-4
	无功能

	
	
	5-250
	辅光频闪由慢到快

	
	
	251-255
	无功能

	24
	光环辅光调光
	0-255
	从暗到亮进行线性调光0-100%

	25
	光环红色
	0-255
	光环红色从暗到亮进行线性调光0-100%

	26
	光环绿色
	0-255
	光环绿色从暗到亮进行线性调光0-100%

	27
	光环蓝色
	0-255
	光环蓝色从暗到亮进行线性调光0-100%

	28
	光环效果
	0-51
	无功能

	
	
	52-255
	效果1-47(每4个数一个效果)

	29
	光环效果速度
	0-255
	光环效果速度由慢到快



	53CH
	功能
	DMX数值
	功能

	1
	频闪
	0-3
	闭光

	
	
	4-103
	同步频闪由慢到快

	
	
	104-107
	开光

	
	
	108-207
	平分频闪由慢到快

	
	
	208-212
	开光

	
	
	213-225
	慢速随机频闪

	
	
	226-238
	中速随机频闪

	
	
	239-255
	快速随机频闪

	2
	调光
	0-255
	从暗到亮进行线性调光0-100%

	3
	调光微调
	0-255
	从暗到亮进行线性调光0-1%

	4
	放大
	0-255
	调焦范围由大到小

	5
	X轴
	0-255
	水平控制

	6
	X轴微调
	0-255
	水平控制微调

	7
	Y轴
	0-255
	垂直控制

	8
	Y轴微调
	0-255
	垂直微调控制

	9
	宏功能
	0-9
	无功能

	
	
	10-14
	全部复位5s有效

	10
	颜色宏
	0-9
	无功能

	
	
	9-255
	颜色宏

	11
	红色
	0-255
	红色从暗到亮进行线性调光0-100%

	12
	红色微调
	0-255
	红色微调从暗到亮进行线性调光0-1%

	13
	绿色
	0-255
	绿色从暗到亮进行线性调光0-100%

	14
	绿色微调
	0-255
	绿色微调从暗到亮进行线性调光0-1%

	15
	蓝色
	0-255
	蓝色从暗到亮进行线性调光0-100%

	16
	蓝色微调
	0-255
	蓝色微调从暗到亮进行线性调光0-1%

	17
	白色
	0-255
	白色从暗到亮进行线性调光0-100%

	18
	白色微调
	0-255
	白色微调从暗到亮进行线性调光0-1%

	19
	红色1
	0-255
	红色1从暗到亮进行线性调光0-100%

	20
	红色1微调
	0-255
	红色1微调从暗到亮进行线性调光0-1%

	21
	绿色1
	0-255
	绿色1从暗到亮进行线性调光0-100%

	22
	绿色1微调
	0-255
	绿色1微调从暗到亮进行线性调光0-1%

	23
	蓝色1
	0-255
	蓝色1从暗到亮进行线性调光0-100%

	24
	蓝色1微调
	0-255
	蓝色1微调从暗到亮进行线性调光0-1%

	25
	白色1
	0-255
	白色1从暗到亮进行线性调光0-100%

	26
	白色1微调
	0-255
	白色1微调从暗到亮进行线性调光0-1%

	27
	红色2
	0-255
	红色2从暗到亮进行线性调光0-100%

	28
	红色2微调
	0-255
	红色2微调从暗到亮进行线性调光0-1%

	29
	绿色2
	0-255
	绿色2从暗到亮进行线性调光0-100%

	30
	绿色2微调
	0-255
	绿色2微调从暗到亮进行线性调光0-1%

	31
	蓝色2
	0-255
	蓝色2从暗到亮进行线性调光0-100%

	32
	蓝色2微调
	0-255
	蓝色2微调从暗到亮进行线性调光0-1%

	33
	白色2
	0-255
	白色2从暗到亮进行线性调光0-100%

	34
	白色2微调
	0-255
	白色2微调从暗到亮进行线性调光0-1%

	35
	红色3
	0-255
	红色3从暗到亮进行线性调光0-100%

	36
	红色3微调
	0-255
	红色3微调从暗到亮进行线性调光0-1%

	37
	绿色3
	0-255
	绿色3从暗到亮进行线性调光0-100%

	38
	绿色3微调
	0-255
	绿色3微调从暗到亮进行线性调光0-1%

	39
	蓝色3
	0-255
	蓝色3从暗到亮进行线性调光0-100%

	40
	蓝色3微调
	0-255
	蓝色3微调从暗到亮进行线性调光0-1%

	41
	白色3
	0-255
	白色3从暗到亮进行线性调光0-100%

	42
	白色3微调
	0-255
	白色3微调从暗到亮进行线性调光0-1%

	43
	色温
	0-9
	无功能

	
	
	10-255
	8000K-2500K

	44
	效果
	0-9
	无功能

	
	
	10-255
	效果1-5(每50个数一个效果)

	45
	效果速度
	0-63
	效果静态

	
	
	64-158
	正向由快到慢

	
	
	159-160
	静止

	
	
	161-255
	反向由慢到快

	46
	效果淡化
	0-255
	效果运行过度时间由长到短

	47
	光环频闪
	0-4
	无功能

	
	
	5-250
	辅光频闪由慢到快

	
	
	251-255
	无功能

	48
	光环辅光调光
	0-255
	从暗到亮进行线性调光0-100%

	49
	光环红色
	0-255
	光环红色从暗到亮进行线性调光0-100%

	50
	光环绿色
	0-255
	光环绿色从暗到亮进行线性调光0-100%

	51
	光环蓝色
	0-255
	光环蓝色从暗到亮进行线性调光0-100%

	52
	光环效果
	0-51
	无功能

	
	
	52-255
	效果1-47(每4个数一个效果)

	53
	光环效果速度
	0-255
	光环效果速度由慢到快



	57CH
	功能
	DMX数值
	功能

	1
	频闪
	0-3
	闭光

	
	
	4-103
	同步频闪由慢到快

	
	
	104-107
	开光

	
	
	108-207
	平分频闪由慢到快

	
	
	208-212
	开光

	
	
	213-225
	慢速随机频闪

	
	
	226-238
	中速随机频闪

	
	
	239-255
	快速随机频闪

	2
	调光
	0-255
	从暗到亮进行线性调光0-100%

	3
	调光微调
	0-255
	从暗到亮进行线性调光0-1%

	4
	放大
	0-255
	调焦范围由大到小

	5
	X轴
	0-255
	水平控制

	6
	X轴微调
	0-255
	水平控制微调

	7
	Y轴
	0-255
	垂直控制

	8
	Y轴微调
	0-255
	垂直微调控制

	9
	宏功能
	0-9
	无功能

	
	
	10-14
	全部复位5s有效

	10
	颜色宏
	0-9
	无功能

	
	
	9-255
	颜色宏

	11
	红色
	0-255
	红色从暗到亮进行线性调光0-100%

	12
	红色微调
	0-255
	红色微调从暗到亮进行线性调光0-1%

	13
	绿色
	0-255
	绿色从暗到亮进行线性调光0-100%

	14
	绿色微调
	0-255
	绿色微调从暗到亮进行线性调光0-1%

	15
	蓝色
	0-255
	蓝色从暗到亮进行线性调光0-100%

	16
	蓝色微调
	0-255
	蓝色微调从暗到亮进行线性调光0-1%

	17
	白色
	0-255
	白色从暗到亮进行线性调光0-100%

	18
	白色微调
	0-255
	白色微调从暗到亮进行线性调光0-1%

	19
	红色1
	0-255
	红色1从暗到亮进行线性调光0-100%

	20
	红色1微调
	0-255
	红色1微调从暗到亮进行线性调光0-1%

	21
	绿色1
	0-255
	绿色1从暗到亮进行线性调光0-100%

	22
	绿色1微调
	0-255
	绿色1微调从暗到亮进行线性调光0-1%

	23
	蓝色1
	0-255
	蓝色1从暗到亮进行线性调光0-100%

	24
	蓝色1微调
	0-255
	蓝色1微调从暗到亮进行线性调光0-1%

	25
	白色1
	0-255
	白色1从暗到亮进行线性调光0-100%

	26
	白色1微调
	0-255
	白色1微调从暗到亮进行线性调光0-1%

	27
	红色2
	0-255
	红色2从暗到亮进行线性调光0-100%

	28
	红色2微调
	0-255
	红色2微调从暗到亮进行线性调光0-1%

	29
	绿色2
	0-255
	绿色2从暗到亮进行线性调光0-100%

	30
	绿色2微调
	0-255
	绿色2微调从暗到亮进行线性调光0-1%

	31
	蓝色2
	0-255
	蓝色2从暗到亮进行线性调光0-100%

	32
	蓝色2微调
	0-255
	蓝色2微调从暗到亮进行线性调光0-1%

	33
	白色2
	0-255
	白色2从暗到亮进行线性调光0-100%

	34
	白色2微调
	0-255
	白色2微调从暗到亮进行线性调光0-1%

	35
	红色3
	0-255
	红色3从暗到亮进行线性调光0-100%

	36
	红色3微调
	0-255
	红色3微调从暗到亮进行线性调光0-1%

	37
	绿色3
	0-255
	绿色3从暗到亮进行线性调光0-100%

	38
	绿色3微调
	0-255
	绿色3微调从暗到亮进行线性调光0-1%

	39
	蓝色3
	0-255
	蓝色3从暗到亮进行线性调光0-100%

	40
	蓝色3微调
	0-255
	蓝色3微调从暗到亮进行线性调光0-1%

	41
	白色3
	0-255
	白色3从暗到亮进行线性调光0-100%

	42
	白色3微调
	0-255
	白色3微调从暗到亮进行线性调光0-1%

	43
	色温
	0-9
	无功能

	
	
	10-255
	8000K-2500K

	44
	效果
	0-9
	无功能

	
	
	10-255
	效果1-5(每50个数一个效果)

	45
	效果速度
	0-63
	效果静态

	
	
	64-158
	正向由快到慢

	
	
	159-160
	静止

	
	
	161-255
	反向由慢到快

	46
	效果淡化
	0-255
	效果运行过度时间由长到短

	47
	效果背景红色
	0-255
	效果背景红色从暗到亮进行线性调光0-100%

	48
	效果背景绿色
	0-255
	效果背景绿色从暗到亮进行线性调光0-100%

	49
	效果背景蓝色
	0-255
	效果背景蓝色从暗到亮进行线性调光0-100%

	50
	效果背景白色
	0-255
	效果背景白色从暗到亮进行线性调光0-100%

	51
	光环频闪
	0-4
	无功能

	
	
	5-250
	辅光频闪由慢到快

	
	
	251-255
	无功能

	52
	光环辅光调光
	0-255
	从暗到亮进行线性调光0-100%

	53
	光环红色
	0-255
	光环红色从暗到亮进行线性调光0-100%

	54
	光环绿色
	0-255
	光环绿色从暗到亮进行线性调光0-100%

	55
	光环蓝色
	0-255
	光环蓝色从暗到亮进行线性调光0-100%

	56
	光环效果
	0-51
	无功能

	
	
	52-255
	效果1-47(每4个数一个效果)

	57
	光环效果速度
	0-255
	光环效果速度由慢到快



9. 产品保养及清洁
在检测本产品时请注意以下几点：
1. 所有安装产品的螺丝及部件必须紧密连接，不能生锈。
2. 外壳，透镜，固定件及安装地点（例如天花，吊架，桁架等）不能变形。
3. 机械移动部件不能有磨损，不能不平衡地旋转。
4. 电源线不能有任何的损坏，材料破皮或者伤痕等。
[image: 222]产品的安装及使用必须要由经过培训的专业技术人员进行，必须保证排除安全隐患。



为保持产品的良好状态，延长使用寿命，我们建议对产品进行常规的清洁。
1.  每个星期对产品的外部透镜及内部透镜进行清洁，以防因透镜积尘而导致产品的光输出减弱。
2. 每个星期对风扇进行清洁。
3. 每三个月由专业的电气工程师对产品进行详细的电路检查，保证电路接点良好，以防由于过热导致电路接点老化。
我们建议应定期对产品进行清洁，请注意不要使用潮湿或者麻布，千万不能使用酒精或者溶剂进行清洁。
本产品没有配备更换部件，请参考“安装说明"部分。
如果用户需要任何备件，请向当地经销商进行购买。
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