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注意事项和安装 
1.1 声明
感谢您选择我们的产品！此产品状况良好，出厂时包装完整。为了您安全有效地使用本产品，请在使用本产品前仔细完整地阅读本说明。本说明手册包含安装和使用的重要信息。请按照说明进行安装和作。同时，请妥善保管本使用说明书，以备不时使用。对于因个人在安装、使用或维护过程中未遵循说明而对灯具或其他性能造成的损坏，我们公司不承担任何责任。
					本手册如有技术更改，恕不另行通知。
1.2 维护
· 在进行维护之前断开电源。
· 灯管应保持干燥，避免在潮湿环境中工作。
· 间歇使用将有效延长灯具的使用寿命。
· 为了延长灯具使用寿命，请经常清洁风扇和风扇网以及镜头。
· 请勿用酒精等有机溶剂摩擦灯具外壳，以免造成损坏。
1.3 产品注意事项
· 此灯具仅供专业使用。
· 运行前确保电源电压与设备要求一致。
· 请勿将本产品放置于容易松动或摇晃的地方。
· 在使用过程中，如果灯出现异常，应及时停止使用灯具。
· 为保证产品的使用寿命，产品不宜放置在潮湿或漏水的地方，也不应在温度超过60度的环境中工作。
· 停电后，需要 20 分钟才能使用灯完全冷却，然后才能再次使用电源。
· 必须定期检查灯具的旋转部件和粘贴附件。如果松动和晃动，应及时加固，以防止发生意外。
· 为保证本产品的正常使用，请仔细阅读使用说明。
1.4 产品介绍
· 光源功率：;
· 电源: AC 200V~240V/50~60Hz;
· 色盘1：每个色盘由 5个色盘+白光组成;
· 色盘2: Includes CMY function；
· 色盘3：包含CTO功能
· 图案盘：6个图案+白圆组成;
· 玻璃图案：7个图案+白圆组成;
· 540° 平移，270° 倾斜；
· 过热保护;
· 控制方式：DMX512/主从/自动;
· IP20 防护等级

1.5 信号线连接
灯具具有标准的 DMX 输入和输出 3 核或 5 核 XLR 插座。使用专为 DMX 512 设计的屏蔽双绞线信号线;信号线一般在 150 米处连接，长距离信号传输必须加 DMX512 信号放大器。
将屏蔽双绞线信号线从控制器的 DMX 插座连接到第一台设备的 DMX 输入端，从第一台设备的 DMX 插座连接到第二台设备的 DMX 输入端，以此类推，直到所有灯都连接完毕。然后在每个电路上最后连接的出灯口 3 芯插孔上安装一个端子插头。（在 3 芯插针加农炮插头的 2 和 3 引脚之间焊接一个 4/1W、120Ω 电阻）。


重要提示：电线不应相互接触或接触金属外壳。
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图 1 DMX 信号线连接示意图



灯具起始地址代码的计算方法：

当前灯具的初始地址码等于 （前一个灯具的初始地址码） （灯具的通道数）
1：第一个灯具的起始地址代码值 A001。

2：控制器的基本通道数，应大于或等于灯管使用的通道总数。

3：注意：使用任何控制器时，每盏灯都应有自己的初始地址码，如果第一盏灯的初始地址码设置为001，则灯通道通数为24CH;然后第二个灯地址代码的开头设置为 025;第三个灯的初始地址代码设置为 050;以此类推，（此设置也需要根据不同的控制平台来确定）

1.6 安装

灯具可以水平放置、倾斜放置和倒挂。斜挂和倒挂时一定要注意安装方法。
如图 2 所示，在定位灯具之前，必须保证安装地点的稳定性。安装反向悬挂时，必须确保灯不会掉落在支撑架上。必须使用穿过支撑架的安全绳和辅助悬挂的灯手柄，以确保安全。防止灯具掉落和滑动
。
	在安装调试灯具时，禁止行人从其下方经过。定期检查安全绳是否磨损，吊钩螺丝是否松动。

	因吊灯安装不稳定而造成的灯掉落一切后果，我公司不承担任何责任。
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[bookmark: _Ref386500717]倒挂灯的示意图
















控制面板

2.1 按键说明
[image: D:\1小聪\客户说明书（英文版）\1.png1]
图 3 面板上的关键描述示意图

下面以“修改 DMX 地址码”为例，介绍按键的使用方法：

1、如果当前不是主界面，按“左”键（一次或多次）返回主界面

2、在主界面中，按“上”键或“下”键选择“DMX设置”按钮

3. 按“确定”键进入“DMX设置”界面

4、按“上”键或“下”键修改DMX地址码

5、按“确定”键退出编辑状态

6. 在主界面按右键，进入校准界面快捷键。

7. 注意：主界面底部的快捷键，中/英文，屏幕悬停和重置，只能手动触摸，不能按下。


 



2.2.1  DMX 设置

按键说明：按上或下为 1 或 -1 模式;按右键是下一个;按左侧并确认按钮保存并退出。
2.2.2 菜单
	一级菜单
	二级菜单
	三级菜单
	四级菜单
	五级菜单
	

	 DMX 设置
	DMX 地址
	1 - 512
	
	
	

	
	通道模式
	24CH
	
	
	

	
	运行模式
	DMX 
	
	
	

	
	
	自动
	
	
	

	
	
	声控
	
	
	

	效果设置
	水平反向
	 否
	
	
	

	
	
	是
	
	
	

	
	T垂直反向
	否
	
	
	

	
	
	是
	
	
	

	
	垂直 反馈
	关
	
	
	

	
	
	开
	
	
	

	
	调光曲线
	直线
	
	
	

	
	
	平方律
	
	
	

	
	
	反平方律
	
	
	

	
	
	S-曲线
	
	
	

	
	 调光频率
	600赫兹
	
	
	

	
	
	1200
	
	
	

	
	
	2400赫兹
	
	
	

	
	
	4800赫兹
	
	
	

	
	
	9600赫兹
	
	
	

	
	
	12000赫兹
	
	
	

	
	
	24000赫兹
	
	
	

	
	无信号模式
	黑场
	
	
	

	
	
	保持
	
	
	

	
	主从模式
	从机
	
	
	

	
	
	M主机
	
	
	

	
	声控灵敏度
	10 - 100
	
	
	

	显示设置
	显示方向
	Normal / 正常
	
	
	

	
	
	Rotate 180 / 旋转180°
	
	
	

	
	显示亮度
	1-100
	
	
	

	
	温度单位
	°C
	
	
	

	
	
	°F
	
	
	

	
	 语言
	English
	
	
	

	
	
	中文
	
	
	

	电机复位
	部
	否
	
	
	

	
	
	是
	
	
	

	
	垂直
	否
	
	
	

	
	
	是
	
	
	

	
	头部
	否
	
	
	

	
	
	是
	
	
	

	手动控制
	水平
	0 - 255
	
	
	

	
	。。。
	0 - 255
	
	
	

	
	功能设置
	0 - 255
	
	
	

	MX 实况
	水平
	0 - 255
	
	
	

	
	。。。
	0 - 255
	
	
	

	
	功能设置
	0 - 255
	
	
	

	服务 
	密码
	校正
	 电机校准
	 水平
	-128 -> 127

	
	
	
	
	。。。
	-128 -> 127

	
	
	恢复出厂设置
	 否
	
	




[bookmark: _Ref415557587]
通道表 :
	通道
	功能
	通道数值
	效果

	35通道
	
	
	

	1
	Pan / 水平
	000
	-
	255
	0-100%

	2
	PanFine / 水平微调
	000
	-
	255
	0-100%

	3
	Tilt / 垂直
	000
	-
	255
	0-100%

	4
	TiltFine / 垂直微调
	000
	-
	255
	0-100%

	5
	PanTiltSpeed / 水平垂直速度
	000
	-
	255
	水平垂直速度，快到慢

	6
	Strobe / 频闪
	000
	-
	009
	开光

	
	
	010
	-
	199
	同步频闪慢到快

	
	
	200
	-
	249
	异步频闪慢到快

	
	
	250
	-
	255
	开光

	7
	Dimmer / 调光
	000
	-
	255
	从0%到100%调光

	8
	Cyan / 青色
	000
	-
	255
	由浅到深

	9
	Magenta / 品红
	000
	-
	255
	由浅到深

	10
	Yellow / 黄色
	000
	-
	255
	由浅到深

	11
	CTO / 色温
	000
	-
	255
	由浅到深

	12
	Colour1 / 色盘1
	000
	-
	009
	白光

	
	
	010
	-
	019
	颜色1

	
	
	020
	-
	029
	颜色2

	
	
	030
	-
	039
	颜色3

	
	
	040
	-
	049
	颜色4

	
	
	050
	-
	059
	颜色5

	
	
	060
	-
	069
	颜色5+颜色4

	
	
	070
	-
	079
	颜色4+颜色3

	
	
	080
	-
	089
	颜色3+颜色2

	
	
	090
	-
	099
	颜色2+颜色1

	
	
	100
	-
	109
	颜色1+白光

	
	
	110
	-
	255
	正转慢到快

	13
	CRI / 显指
	000
	-
	127
	白光

	
	
	128
	-
	255
	显指切入

	14
	FixGobo / 固定图案
	000
	-
	009
	白光

	
	
	010
	-
	019
	图案1

	
	
	020
	-
	029
	图案2

	
	
	030
	-
	039
	图案3

	
	
	040
	-
	[bookmark: _GoBack]049
	图案4

	
	
	050
	-
	059
	图案5

	
	
	060
	-
	069
	图案6

	
	
	070
	-
	079
	图案1抖动从慢到快

	
	
	080
	-
	089
	图案2抖动从慢到快

	
	
	090
	-
	099
	图案3抖动从慢到快

	
	
	100
	-
	109
	图案4抖动从慢到快

	
	
	110
	-
	119
	图案5抖动从慢到快

	
	
	120
	-
	129
	图案6抖动从慢到快

	
	
	130
	-
	191
	正转快到慢

	
	
	192
	-
	255
	反转慢到快

	15
	RotGobo / 旋转图案
	000
	-
	009
	白光

	
	
	010
	-
	019
	图案1

	
	
	020
	-
	029
	图案2

	
	
	030
	-
	039
	图案3

	
	
	040
	-
	049
	图案4

	
	
	050
	-
	059
	图案5

	
	
	060
	-
	069
	图案6

	
	
	070
	-
	079
	图案7

	
	
	080
	-
	089
	图案1抖动从慢到快

	
	
	090
	-
	099
	图案2抖动从慢到快

	
	
	100
	-
	109
	图案3抖动从慢到快

	
	
	110
	-
	119
	图案4抖动从慢到快

	
	
	120
	-
	129
	图案5抖动从慢到快

	
	
	130
	-
	139
	图案6抖动从慢到快

	
	
	140
	-
	149
	图案7抖动从慢到快

	
	
	150
	-
	190
	正转快到慢

	
	
	191
	-
	192
	停止

	
	
	193
	-
	255
	反转慢到快

	16
	GoboRot / 图案自转
	000
	-
	127
	图案角度调节

	
	
	128
	-
	190
	图案正转快到慢

	
	
	191
	-
	192
	停止

	
	
	193
	-
	255
	图案反转慢到快

	17
	Animation Disk / 效果图案
	000
	-
	009
	白光

	
	
	010
	-
	127
	线性图案

	
	
	128
	-
	255
	图案抖动慢到快

	18
	Zoom / 缩放
	000
	-
	255
	0-100%

	19
	Focus / 调焦
	000
	-
	255
	0-100%

	20
	Focus Fine / 调焦微调
	000
	-
	255
	0-100%

	21
	Prism / 棱镜
	000
	-
	127
	无棱镜

	
	
	128
	-
	255
	棱镜切入

	22
	PrismRot / 棱镜自转
	000
	-
	127
	棱镜角度调节

	
	
	128
	-
	187
	棱镜正转慢到快

	
	
	188
	-
	195
	棱镜自转停止

	
	
	196
	-
	255
	棱镜反转慢到快

	23
	Frost / 雾化
	000
	-
	003
	无雾化

	
	
	004
	-
	255
	线性雾化

	24
	Framing Macro / 切割宏
	000
	-
	009
	无功能

	
	
	010
	-
	026
	图形1

	
	
	027
	-
	043
	图形2

	
	
	044
	-
	060
	图形3

	
	
	061
	-
	077
	图形4

	
	
	078
	-
	094
	图形5

	
	
	095
	-
	111
	图形6

	
	
	112
	-
	128
	图形7

	
	
	129
	-
	145
	图形8

	
	
	146
	-
	162
	图形9

	
	
	163
	-
	179
	图形10

	
	
	180
	-
	196
	图形11

	
	
	197
	-
	213
	图形12

	
	
	214
	-
	230
	图形13

	
	
	231
	-
	247
	图形14

	
	
	248
	-
	255
	图形1-14自动切换

	25
	Framing Up1 / 切割上1
	000
	-
	255
	0-100%

	26
	Framing Up2 / 切割上2
	000
	-
	255
	0-100%

	27
	Framing Down1 / 切割下1
	000
	-
	255
	0-100%

	28
	Framing Down2 / 切割下2
	000
	-
	255
	0-100%

	29
	Framing Left1 / 切割左1
	000
	-
	255
	0-100%

	30
	Framing Left2 / 切割左2
	000
	-
	255
	0-100%

	31
	Framing Right1 / 切割右1
	000
	-
	255
	0-100%

	32
	Framing Right2 / 切割右2
	000
	-
	255
	0-100%

	33
	Framing Rota / 切割旋转
	000
	-
	255
	0-100%

	34
	Iris / 光圈
	000
	-
	127
	线性光圈

	
	
	128
	-
	159
	光圈快进慢出

	
	
	160
	-
	191
	光圈慢进快出

	
	
	192
	-
	255
	光圈快进快出

	35
	Function / 功能
	210
	-
	215
	XY复位，保持3S

	
	
	220
	-
	235
	头部电机复位，保持3S

	
	
	240
	-
	255
	全部电机复位，保持3S





常见故障
根据一些常见的故障，提出相应的解决方案。任何无法解决的问题都应该由专业人士处理。在维护灯具之前断开它。
正常重置后，灯将不接受来自控制台的控制
· 检查灯具数字起始地址值和功能选项是否正确;
· 检查通讯控制线是否连接正确、通讯线是否过长或已中断;
· 检查控制设备是否无效，检查串行接入信号放大器是否无效;
·   检查通讯线路是否过长或其他设备相互干扰;
· 优化布线，缩短控制信号线长度，高低压线分开布线;
· 添加信号放大器;
· 信号线采用优质屏蔽双绞线;
· 在灯的末端连接信号端子电阻 （120 ohm）。

灯具无法启动
· 检查电源参数是否与灯具一致;
· 检查长距离运输过程中因挤压变形、振动、内部零件受潮等原因造成的接触不良
或者掉下来。
· 请检查灯的内部集成电线连接器是否脱落或松动。
· 检查灯管的电子元件（如电子变压器、PCB板、电机控制板等）是否松动、短路和烧坏。

工作时，灯的 X 轴或 Y 轴动作不正常
· 按照上一步逐一检查;
· 检查灯管中X、Y轴方向对应的传动带是否脱落、断裂;
· 检查灯中 X 和 Y 方向对应的数据反馈接收器（光耦）是否损坏;
· 重新启动机器并重置一次。
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