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	MENU: 选择功能模式，或者返回上一级菜单
	
	

	UP: 向上选择
	
	

	DOWN: 向下选择
	
	

	ENTER:确认
	
	



	技术参数:电压:AC100~240V50/60HZ功率:180W

	灯珠:5050RGB(0.25w)441颗+5730U(5w)49颗灯珠
控制方式:DMX512、自走、主从、声控、带RDM功能

	通道:CH4、CH13、CH14

	线性调光特点:441RGB+49W段单点控制

	工作温度:-30度~50度

	频闪频率:1~30HZ

	连接方式:DMX512输入输出/电源输入输出IP等级:IP20

	主菜单
	子菜单1
	子菜单2
	备注

	Address
	D001/D512
	
	地址码,按确认键进入子菜单1，向上键或者向下键选择地址码，按确认键保存地址码。

	CHAL
	CH5、CH13、CH14
	
	通道，按确认进入子菜单1，向上键或者向下键选择通道，按确认键保存通道。

	AUTO
	CA50
	01-50
	按确认键进入二级，向上键或者向下键选择自走效果（254种效果），再按确认键进入三级，三级菜单有：s00-s50速度,c000-c255颜色(大部分效果支持255种颜色样式，不支持的效果为区间值切换不同原始色)，三级菜单中按确认键速度和颜色相互切换并且保存自走类型和自走速度，按菜单键返回二级菜单。

	
	CB50
	01-50
	

	
	CC50
	01-50
	

	
	CD50
	01-50
	

	
	CE50
	01-50
	

	
	CF50
	01-50
	

	
	CG50
	01-50
	

	
	CH50
	01-50
	

	
	CJ50
	01-50
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	SOUD
	SO01-SO99
	
	声控模式 二级菜单：A00-A99灵敏度 效果N000-N254 

	STAT
	r000
	r000-r255
	红色手动调光

	
	g000
	g000-g255
	绿色手动调光

	
	b000
	b000-b255
	蓝色手动调光

	
	w000
	w000-w255
	白色手动调光

	
	c000
	c000-c094
	字符

	
	d000
	d000-d003
	方向

	
	t000
	t000-b255
	频闪

	Rest
	On/Off
	
	恢复出厂设置






	后台
	
	

	r000
	r000-r255
	红色灯珠功率调节

	g000
	g000-g255
	绿色灯珠功率调节

	b000
	b000-b255
	蓝色灯珠功率调节

	w000
	w000-w255
	白色灯珠功率调节

	n000
	n000-n255
	降功率

	l000
	l000-l255
	最大率

	OFF
	OFF/ON
	发送


	通道4
	通道值
	基本功能
	

	1
	000-255
	R红色灯珠调光
	

	2
	000-255
	G绿色灯珠调光
	

	3
	000-255
	B蓝色灯珠调光
	

	4
	000-255
	W白色灯珠调光
	

	通道13
	通道值
	基本功能
	

	1
	000-255
	总调光
	

	2
	000-255
	频闪 
	

	3
	000-255
	位置杆
	

	4
	000-255
	颜色杆
	

	5
	000-255
	效果，255为声控
	

	6
	000-255
	速度
	

	7
	000-255
	白灯屏闪
	

	8
	000-255
	白灯效果
	

	9
	000-255
	白灯速度
	

	10
	000-255
	R红色灯珠调光
	

	11
	000-255
	G绿色灯珠调光
	

	12
	000-255
	B蓝色灯珠调光
	

	13
	000-255
	W白色灯珠调光
	

	通道14
	通道值
	基本功能
	

	1
	000-255
	总调光
	

	2
	000-255
	频闪 
	

	3
	000-255
	方向
	

	4
	000-255
	颜色/样式
	

	5
	000-255
	平移(0-200),自动左平移(200-225),自动右平移(225-255)
	注：打开总调光后,只需操作5、6号杆就可完成单词的编写，
编写完将5号杆推至200以上就可平移显示其编写的内容

	6
	000-255
	字母/数字/符号 选择
	

	7
	000-255
	速度
	

	8
	000-255
	辅灯频闪 
	

	9
	000-255
	辅灯效果
	

	10
	000-255
	辅灯速度
	

	11
	000-255
	R红色灯珠调光
	

	12
	000-255
	G绿色灯珠调光
	

	13
	000-255
	B蓝色灯珠调光
	

	14
	000-255
	W白色灯珠调光
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