
7颗60W防水调焦染色
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使用说明书
产品技术参数：
电    压：AC100-240v
功    率：600w
频    率：50-60Hz
灯    珠：7颗60w  4合1灯珠
通    道：22CH，38CH，59CH，80CH
控制模式：DMX/主从
水平扫描：540度
垂直扫描：270度
频     闪：1-25次/秒或随机
显  示 屏：彩屏
IP：65


操作菜单：
	主菜单
	二级菜单
	三级菜单
	四级菜单

	地址设置
	001 - 512
	
	

	灯具设置
	通道模式
	[bookmark: _GoBack]22/38/59/80CH
	

	
	运行模式
	DMX / 主控 / 声控
	

	
	水平反转
	关闭 / 打开
	

	
	垂直反转
	关闭 / 打开
	

	
	数据处理
	清零 / 保持
	

	
	风机控制
	自动/高速/低速
	

	
	调光曲线
	
	直线/S曲线/指数1.5/指数2.0

	
	声控校正
	0 -- 99
	

	手动控制
	X轴旋转
	000 - 255
	

	
	X轴微调
	000 - 255
	

	
	Y轴旋转
	000 - 255
	

	
	Y轴微调
	000 - 255
	

	
	⁞
	⁞
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	灯具信息
	时间信息
	开机时间
	xxxH

	
	
	总时间
	xxxH

	
	传感检测
	All Sensors are ok!
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	温控信息
	灯头温度
	xxxC

	
	软件版本
	面板版本
	Vx.xx

	工厂设置
	密码输入
	000 - 255
	

	
	水平校正
	000 - 255
	

	
	垂直校正
	000 - 255
	

	
	调焦校正
	000 - 255
	

	
	红色校正
	000 - 255
	

	
	绿色校正
	000 - 255
	

	
	蓝色校正
	000 - 255
	

	
	白色校正
	000 - 255
	

	灯具复位
	电机复位
	取消 / 执行
	

	
	出厂设置
	取消 / 执行
	

	显示设置
	语言设置
	中文 / 英文
	

	
	显示反转
	反转 / 正常
	

	
	显示模式
	60秒 / 常亮
	



通道模式：
	Compact
	Basic
	Extended
	Ludicrous
	功能
	数值
	描述

	1
	1
	1
	1
	频闪
	0–19
	频闪已关闭

	
	
	
	
	
	20–49
	快门打开

	
	
	
	
	
	50–200
	闪光慢→快

	
	
	
	
	
	201–210
	快门打开

	
	
	
	
	
	211–255
	随机闪烁慢速→快速

	2
	2
	2
	2
	调光器
	000-255
	关闭→打开

	3
	3
	3
	3
	调光器精细
	000-255
	关闭→打开

	4
	4
	4
	4
	红色
	000-255
	强度0→100%

	5
	5
	5
	5
	红色微调
	000-255
	强度0→100%

	6
	6
	6
	6
	绿色
	000-255
	强度0→100%

	7
	7
	7
	7
	绿色微调
	000-255
	强度0→100%

	8
	8
	8
	8
	蓝色
	000-255
	强度0→100%

	9
	9
	9
	9
	蓝色微调
	000-255
	强度0→100%

	10
	10
	10
	10
	白色
	000-255
	强度0→100%

	11
	11
	11
	11
	白色微调
	000-255
	强度0→100%

	12
	12
	12
	12
	CTC
	0-38
	2000K

	
	
	
	
	
	39
	2050K

	
	
	
	
	
	...
	...

	
	
	
	
	
	127
	6450K

	
	
	
	
	
	128
	6500K

	
	
	
	
	
	129
	6550K

	
	
	
	
	
	...
	...

	
	
	
	
	
	255
	12850K

	13
	13
	13
	13
	颜色
	000-255
	绿色品红色偏移

	14
	14
	14
	14
	色彩调节
	0–10
	打开

	
	
	
	
	
	11–12
	摩洛哥粉红（LEE 790）

	
	
	
	
	
	13–14
	粉色（LEE 157）

	
	
	
	
	
	15–16
	特殊玫瑰粉（LEE 332）

	
	
	
	
	
	17–18
	粉红（LEE 328）

	
	
	
	
	
	19–20
	紫红色（LEE 345）

	
	
	
	
	
	21–22
	惊喜粉（LEE 194）

	
	
	
	
	
	23–24
	刚果蓝（LEE 181）

	
	
	
	
	
	25–26
	东京蓝（LEE 071）

	
	
	
	
	
	27–28
	深蓝（LEE 120）

	
	
	
	
	
	29–30
	仅蓝色（LEE 079）

	
	
	
	
	
	31–32
	中蓝色（LEE 132）

	
	
	
	
	
	33–34
	双CT蓝色（LEE 200）

	
	
	
	
	
	35–36
	石板蓝色（LEE 161）

	
	
	
	
	
	37–38
	全CT蓝色（LEE 201）

	
	
	
	
	
	39–40
	半CT蓝色（LEE 202）

	
	
	
	
	
	41–42
	钢蓝色（LEE 117）

	
	
	
	
	
	43–44
	浅蓝色（LEE 353）

	
	
	
	
	
	45–46
	浅蓝色（LEE 118）

	
	
	
	
	
	47–48
	中蓝色绿色（LEE 116）

	
	
	
	
	
	49–50
	深绿色（LEE 124）

	
	
	
	
	
	51–52
	初级绿色（LEE 139）

	
	
	
	
	
	53–54
	苔藓绿（LEE 089）

	
	
	
	
	
	55–56
	蕨绿（LEE 122）

	
	
	
	
	
	57–58
	绿（LEE 738）

	
	
	
	
	
	59–60
	青柠绿（LEE 088）

	
	
	
	
	
	61–62
	春黄（LEE 100）

	
	
	
	
	
	63–64
	深琥珀色（LEE 104）

	
	
	
	
	
	65–66
	谷歌橙色（LEE 179）

	
	
	
	
	
	67–68
	橙色（LEE 105）

	
	
	
	
	
	69–70
	金琥珀（LEE 021）

	
	
	
	
	
	71–72
	千禧金（LEE 778）

	
	
	
	
	
	73–74
	深金色琥珀（LEE 135）

	
	
	
	
	
	75–76
	火焰红（LEE 164）

	
	
	
	
	
	77–78
	红色紫罗兰（LEE 113）

	
	
	
	
	
	79–80
	中等浓度的薰衣草（LEE 343）

	
	
	
	
	
	81–82
	纯白（仅限白色LED）

	
	
	
	
	
	83–84
	纯红色（仅红光LED）

	
	
	
	
	
	85–86
	纯黄色（仅限红色+绿色LED）

	
	
	
	
	
	87–88
	纯绿色（仅绿色LED）

	
	
	
	
	
	89–90
	纯青色（仅限绿色+蓝色LED）

	
	
	
	
	
	91–92
	纯蓝色（仅蓝光LED）

	
	
	
	
	
	93–94
	纯品红色（仅限蓝色+红色LED）

	
	
	
	
	
	95–96
	孔雀蓝（LEE 115）

	
	
	
	
	
	97–98
	深紫罗兰（LEE 180）

	
	
	
	
	
	99–100
	双CT橙色（LEE 287）

	
	
	
	
	
	101–102
	全CT橙色（LEE 204）

	
	
	
	
	
	103–104
	半CT橙色（LEE 205）

	
	
	
	
	
	105–106
	深草（LEE 015）

	
	
	
	
	
	107–190
	无功能

	
	
	
	
	
	191–214
	CW，快->慢

	
	
	
	
	
	215–219
	停止

	
	
	
	
	
	220–243
	CCW，慢速->快速

	
	
	
	
	
	244–255
	随机颜色快->慢

	15
	15
	15
	15
	调焦
	000-255
	Zoom 0%-100%

	16
	16
	16
	16
	调焦微调
	000-255
	

	17
	17
	17
	17
	水平
	000-255
	

	18
	18
	18
	18
	水平微调
	000-255
	

	19
	19
	19
	19
	垂直
	000-255
	

	20
	20
	20
	20
	垂直微调
	000-255
	

	21
	21
	21
	21
	Fixture control
	0–9
	功能

	
	
	
	
	
	10–14
	重置固定装置-5秒。

	
	
	
	
	
	15–16
	

	
	
	
	
	
	17
	

	
	
	
	
	
	18
	仅重置平移和倾斜-5秒钟。

	
	
	
	
	
	19–22
	

	
	
	
	
	
	23
	线性调光曲线-1秒。

	
	
	
	
	
	24
	平方律调光曲线（默认）-1秒。

	
	
	
	
	
	25
	反平方定律调光曲线-1秒。

	
	
	
	
	
	26
	S型曲线调光器曲线-1秒。

	
	
	
	
	
	27
	

	
	
	
	
	
	28
	

	
	
	
	
	
	29
	

	
	
	
	
	
	30–35
	

	
	
	
	
	
	36
	

	
	
	
	
	
	37
	

	
	
	
	
	
	38
	

	
	
	
	
	
	39
	

	
	
	
	
	
	40–51
	

	
	
	
	
	
	52
	

	
	
	
	
	
	53
	

	
	
	
	
	
	54
	调节风扇转速，固定输出强度（默认）-1秒。

	
	
	
	
	
	55
	全风扇速度，调节输出强度-1秒。

	
	
	
	
	
	56
	中速风扇，调节输出强度-1秒。

	
	
	
	
	
	57
	低风扇转速，调节输出强度-1秒。

	
	
	
	
	
	58
	超低风扇转速，调节光输出强度-1秒。

	
	
	
	
	
	59–60
	

	
	
	
	
	
	61
	

	
	
	
	
	
	62
	

	
	
	
	
	
	63–64
	

	
	
	
	
	
	65
	

	
	
	
	
	
	66
	

	
	
	
	
	
	67
	

	
	
	
	
	
	68
	

	
	
	
	
	
	69
	

	
	
	
	
	
	70
	

	
	
	
	
	
	71
	

	
	
	
	
	
	72
	

	
	
	
	
	
	73
	

	
	
	
	
	
	74
	

	
	
	
	
	
	75
	

	
	
	
	
	
	76
	

	
	
	
	
	
	77–91
	

	
	
	
	
	
	92
	

	
	
	
	
	
	93
	

	
	
	
	
	
	94–99
	

	
	
	
	
	
	100
	

	
	
	
	
	
	101
	

	
	
	
	
	
	102
	

	
	
	
	
	
	103–113
	

	
	
	
	
	
	114
	

	
	
	
	
	
	115–198
	

	
	
	
	
	
	199
	

	
	
	
	
	
	200–255
	

	22
	22
	22
	22
	LED PWM频率
	0
	混合LED调光模式

	
	
	
	
	
	1–127
	变量-2%-0%

	
	
	
	
	
	128
	2400 Hz

	
	
	
	
	
	129–254
	变量0%-+2%

	
	
	
	
	
	255
	无功能

	
	23
	23
	23
	P3混合光束
	000-255
	已预订

	
	24
	24
	24
	效果 1
	0
	无功能

	
	
	
	
	
	1-255
	特效选择

	
	25
	25
	25
	效果1调整
	0–126
	反转快→慢

	
	
	
	
	
	127–129
	停止

	
	
	
	
	
	130–255
	慢→快

	
	26
	26
	26
	效果 2
	0
	无功能

	
	
	
	
	
	1-255
	特效选择

	
	27
	27
	27
	效果2 调整
	0–126
	反转快→慢

	
	
	
	
	
	127–129
	停止

	
	
	
	
	
	130–255
	慢→快

	
	28
	28
	28
	效果 
	000-255
	预留

	
	29
	29
	29
	辅光频闪
	0–19
	频闪

	
	
	
	
	
	20–49
	快门打开

	
	
	
	
	
	50–200
	闪光慢→快

	
	
	
	
	
	201–210
	快门打开

	
	
	
	
	
	211–255
	随机闪烁慢→快

	
	30
	30
	30
	辅光调光
	000-255
	关闭→打开

	
	31
	31
	31
	辅光调光微调
	000-255
	关闭→打开

	
	32
	32
	32
	辅光红色
	000-255
	强度0→100%

	
	33
	33
	33
	辅光绿色
	000-255
	强度0→100%

	
	34
	34
	34
	辅光蓝色
	000-255
	强度0→100%

	
	35
	35
	35
	辅光色温
	000-255
	与通道CTC相同

	
	36
	36
	36
	辅光调红调绿
	000-255
	与Channel Tint相同

	
	37
	37
	37
	辅光色轮
	000-255
	与“通道虚拟色轮”相同

	
	38
	38
	38
	辅光 P3 Mix
	000-255
	预留

	
	
	39
	39
	像素1红色
	000-255
	亮度0->100%

	
	
	40
	40
	像素1 绿色
	000-255
	亮度0->100%

	
	
	41
	41
	像素 1蓝色
	000-255
	亮度0->100%

	
	
	42
	42
	像素2红色
	000-255
	亮度0->100%

	
	
	43
	43
	像素2绿色
	000-255
	亮度0->100%

	
	
	44
	44
	像素2蓝色
	000-255
	亮度0->100%

	
	
	45
	45
	像素3红色
	000-255
	亮度0->100%

	
	
	46
	46
	像素3绿色
	000-255
	亮度0->100%

	
	
	47
	47
	像素3蓝色
	000-255
	亮度0->100%

	
	
	48
	48
	像素4红色
	000-255
	亮度0->100%

	
	
	49
	49
	像素4绿色
	000-255
	亮度0->100%

	
	
	50
	50
	像素4蓝色
	000-255
	亮度0->100%

	
	
	51
	51
	像素5红色
	000-255
	亮度0->100%

	
	
	52
	52
	像素5绿色
	000-255
	亮度0->100%

	
	
	53
	53
	像素5蓝色
	000-255
	亮度0->100%

	
	
	54
	54
	像素6红色
	000-255
	亮度0->100%

	
	
	55
	55
	像素6绿色
	000-255
	亮度0->100%

	
	
	56
	56
	像素6蓝色
	000-255
	亮度0->100%

	
	
	57
	57
	像素7红色
	000-255
	亮度0->100%

	
	
	58
	58
	像素7绿色
	000-255
	亮度0->100%

	
	
	59
	59
	像素7蓝色
	000-255
	亮度0->100%

	
	
	
	60
	辅光红色1
	000-255
	亮度0->100%

	
	
	
	61
	辅光绿色1
	000-255
	亮度0->100%

	
	
	
	62
	辅光蓝色1
	000-255
	亮度0->100%

	
	
	
	63
	辅光红色2
	000-255
	亮度0->100%

	
	
	
	64
	辅光绿色2
	000-255
	亮度0->100%

	
	
	
	65
	辅光蓝色2
	000-255
	亮度0->100%

	
	
	
	66
	辅光红色3
	000-255
	亮度0->100%

	
	
	
	67
	辅光绿色3
	000-255
	亮度0->100%

	
	
	
	68
	辅光蓝色3
	000-255
	亮度0->100%

	
	
	
	69
	辅光红色4
	000-255
	亮度0->100%

	
	
	
	70
	辅光绿色4
	000-255
	亮度0->100%

	
	
	
	71
	辅光蓝色4
	000-255
	亮度0->100%

	
	
	
	72
	辅光红色5
	000-255
	亮度0->100%

	
	
	
	73
	辅光绿色5
	000-255
	亮度0->100%

	
	
	
	74
	辅光蓝色5
	000-255
	亮度0->100%

	
	
	
	75
	辅光红色6
	000-255
	亮度0->100%

	
	
	
	76
	辅光绿色6
	000-255
	亮度0->100%

	
	
	
	77
	辅光蓝色6
	000-255
	亮度0->100%

	
	
	
	78
	辅光红色7
	000-255
	亮度0->100%

	
	
	
	79
	辅光绿色7
	000-255
	亮度0->100%

	
	
	
	80
	辅光蓝色7
	000-255
	亮度0->100%





常规维护


清洁与保养
设备要求进行日常清洁保养，设备使用寿命长短很大程度取决于操作环境和日常清洁维护，打开任何盖子之前要断掉电源
光学部件要轻擦，涂层表面很脆，很容易刮伤，不要使用破坏性的溶剂否则会损坏塑料或涂层表面。用软刷，棉纸，空气吸尘器或压力吹风机把灰尘从风扇及气孔上除掉。

警告信息
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