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（使用产品前请仔细阅读说明书并妥善管）
为正确并安全使用本产品，请在安装使用本产品前仔细阅读说明书。此说明书包含重要的安装及应用信息，在安装和操作产品时，敬请严格遵守说明操作步骤。同时，请妥善保管本说明书。
 我司的230W光束灯使用了新型美观的耐高温金属机身。本产品严格遵循CE标准进行设计及生产，符合国际标准的DMX512信号协议，可单独使用控制，也可联机使用，具有旋转快速，噪音低，功能强大的特点，适用于中小型演唱会，剧院，演播室，夜总会及酒吧等场所，
     请小心拆除包装，在包装拆除后检查本产品是否在运输过程中有损坏情况，并检查以下内容是否齐全。       
          
光束灯--------1台             说明书--------1本
          电源线--------1条             信号线--------1条                 
本产品出厂前为完好产品。为保持本产品的完好状态并保证安全操作，用户请遵循安全事项及此说明书的警告。
重要：由于不遵循此说明书而造成的损坏不在保修范围内。供货商不对由此引起的产品问题负责。
    如果产品曾暴露于极端的不稳定温度环境下（如运输后），请不要马上接上产品电源，因为由于温度变化而产生的水珠可能会损坏产品。请在产品恢复到正常温度后再使用。
     本产品可在90-240V电压范围内使用，是用于室内的产品。请确认使用的电压不高于产品可承受的范围！！电源插头必须插到保护性好的I类插座。绿色的或者茶青色导体必须接地。
     请经常检查本产品及电源线。确保电源线不折叠或者损坏刮伤，并且不与其它的线连接起来！在连接电源线或者相关的连线时需要特别注意。在不使用本产品时或者在清洁前，务必拔掉电源。
    在使用产品前，请先熟悉产品的操作功能。请不要让儿童或者不专业人员接触产品。请不要摇晃本产品。当安装或者操作产品时不要使用蛮力。不要让不专业人员操作产品。大部分的损坏是由于不专业的操作引起。
    产品没有配备相关的维修配件。产品的保养及维修只能由专业人士进行！
请不要擅自改动本产品，否则可能会损坏产品，因此引起的损坏不在保修范围内。而且，不专业的操作可能会导致短路，烧伤或者电击，等等。




DMX512信号的连接:
本灯具使用的是DMX512信号控制模式,各灯具控制信号属并联关系,在连接多台灯具信号时,最好使用双芯屏蔽电缆线.连接时,各灯具通过灯具上DMX信号插孔(卡侬座)INPUT( 输入)和OUTPUT(输出)进行相连接,连接灯具的信号线的3芯XLR插头端子一定要相互对应,在连接灯具信号时,建议使用 DMX 信号终端器.可以避免,由于电噪声而导致破坏控制信号,DMX信号终端器是一个XLR插头的2脚和3脚之间连接一个120欧姆1W的电阻,并将其连接在最后一台灯具的OUTPUT（输出)插孔上。
灯具起始地址码计算方法:
当前灯具的起始地址码等于(上一台灯具的起始地址码)+(灯具的通道数目)说明:
  1:第一台灯具的起始地址码值A001.
  2:控制器的基本通道数应大于或等于灯具总的使用通道数目.
     3:注意:当使用任何的控制器,每一台灯具都应必须有它自己的起始地址码,假如第一台灯具的起始地址码设定A001,灯具道通数为16CH;那么第二台灯具的起始地址码就设置为 A017;第三台灯具的起始地址码就设置为A033;如此类推,(此设置方式还需要据不同的控台来定)。

产品参数：
输入电压：AC100V-220V 50/60H2
功率：450W
颜色盘：12个颜色+白光
七彩颜色：六彩盘
固定图案：13个图案+白光
棱 镜：单棱镜
雾 化：六色彩虹+雾化一体
水平/垂直：540°水平扫描，270°垂直扫描
显示界面：彩屏1.8寸按键，180°反转显示中英文可切换
防护等级：IP20

	 菜单操作设置

	主菜单
	子菜单一
	功能设置
	功能简介

	DMX地址
	
	1-512
	

	系统设置
	显示倒向  
	正常
	[bookmark: _GoBack].

	
	
	翻转
	

	
	语言设置 
	中文
	

	
	
	英文
	

	
	通道模式  
	20CH
	

	
	运行模式  
	DMX 
	

	
	
	声控
	

	
	
	自动
	

	
	电子点灯  
	关闭
	

	
	
	打开
	

	
	灯泡默认  
	打开_关闭
	

	
	灯泡控制  
	点亮   
	

	
	最短路径 
	打开_关闭
	

	
	水平反向  
	关闭
	

	
	
	打开
	

	
	 垂直反向 
	关闭
	

	
	
	打开
	

	
	XY  速度 
	慢速
	

	
	
	中速
	

	
	
	快速
	

	
	光耦检测  
	关闭
	

	
	
	打开
	

	
	返回上级 
	▲
	

	信息查询  
	总计时间 
	0-9999
	

	
	灯泡时间 
	0-9999
	

	
	限制时间  
	0-9999
	

	
	显示软件  
	Vx001
	

	
	XY软件    
	Vx001
	

	
	小电机软件
	Vx001
	

	
	返回上级 
	▲
	

	通道控制    
	色盘旋转
	0-255
	

	
	频闪     
	0-255
	

	
	调光      "
	0-255
	

	
	固定图案 
	0-255
	

	
	棱镜   
	0-255
	

	
	棱镜自转
	0-255
	

	
	雾    化 
	0-255
	

	
	调    焦 
	0-255
	

	
	水平旋转  
	0-255
	

	
	水平微调 
	0-255
	

	
	垂直旋转 
	0-255
	

	
	垂直微调 
	0-255
	

	
	复位     
	0-255
	

	
	点灯  
	0-255
	

	
	XY速度   
	0-255
	

	
	色盘速度 
	0-255
	

	
	调焦速度  
	0-255
	

	
	图案速度 
	0-255
	

	
	返回上级
	0-255
	

	工作状态  
	XY通信   
	正常
	当前状态

	
	
	错误
	

	
	小电机通信
	正常
	

	
	
	错误
	

	
	调焦霍尔  
	正常
	

	
	
	错误
	

	
	色盘霍尔  
	正常
	

	
	
	错误
	

	
	图案霍尔  
	正常
	

	
	
	错误
	

	
	X光耦   
	正常
	

	
	
	错误
	

	
	Y光耦    
	正常
	

	
	
	错误
	

	
	风机转速  
	6500
	

	
	返回上级  
	▲
	

	辅助工具  
	校验码1   
	0-9999
	

	
	总计时间  
	清零
	

	
	
	执行
	

	
	灯炮时间  
	清零
	

	
	
	执行
	

	
	恢复默认 
	默认
	

	
	
	恢复
	

	
	
	保存
	

	
	水平旋转  
	0-255
	零位初始位

	
	垂直旋转  
	0-255
	

	
	调    焦  
	0-255
	

	
	棱    镜1 
	0-255
	

	
	棱    镜2 
	0-255
	

	
	棱镜自转1 
	0-255
	

	
	棱镜自转2 
	0-255
	

	
	雾    化  
	0-255
	

	
	颜色组合  
	0-255
	

	
	固定图案  
	0-255
	

	
	色    盘  
	0-255
	

	
	频    闪 
	0-255
	

	
	频闪中点  
	0-255
	

	
	棱一中点  
	0-255
	

	
	棱二中点 
	0-255
	

	
	雾化中点  
	0-255
	

	
	七彩中点  
	0-255
	

	
	返回上级 
	▲
	

	高级设置  
	校验码2  
	0-9999
	

	
	信号加密  
	打开
	

	
	
	关闭
	

	
	DMX速度   
	0-255
	

	
	DMX数据包 
	0-255
	

	
	DMX类型  
	0-055
	

	
	DMX隔离   
	0-65535
	数值越小说明信号越稳定

	
	驱动板温度
	<110度>
	超过此范围显示红色

	
	驱动板3.3V
	3.0V - 3.6V
	超过此范围显示红色

	
	驱动板5.0V
	4.5V - 5.5V
	超过此范围显示红色

	
	驱动板12V 
	10.0V - 14.0V
	超过此范围显示红色

	
	驱动板36V 
	20.0V - 42.0V
	超过此范围显示红色

	
	X状态     
	     静止
	

	
	
	     转动
	

	
	X霍尔     
	     正常
	

	
	
	     错误
	显示红色

	
	X光耦相位 
	0-3
	

	
	X光耦A    
	40-160
	标准设置100 超过要求范围显示红色，但面板红灯不报警

	
	X光耦B    
	40-160
	标准设置100 超过要求范围显示红色，但面板红灯不报警

	
	X光耦C   
	40-160
	标准设置100 超过要求范围显示红色，但面板红灯不报警

	
	X光耦D    
	40-160
	标准设置100 超过要求范围显示红色，但面板红灯不报警

	
	X当前角度 
	000-540
	

	
	X驱动状态 
	     正常
	

	
	
	     错误
	显示红色

	
	Y状态   
	     静止
	

	
	
	     转动
	

	
	Y光耦     
	     正常
	

	
	
	     错误
	显示红色

	
	Y霍尔    
	     正常
	

	
	
	     错误
	显示红色

	
	Y光耦相位 
	0-3
	

	
	Y光耦A   
	40-160
	超过此范围显示红色

	
	Y光耦B    
	40-160
	超过此范围显示红色

	
	Y光耦C   
	40-160
	超过此范围显示红色

	
	Y光耦D    
	40-160
	超过此范围显示红色

	
	Y当前角度 
	000-250
	

	
	Y驱动状态 
	   正常
	

	
	
	     错误
	显示红色

	
	返回上级  
	▲
	

	通道电平  
	色盘旋转  
	0-255
	当前DMX通道值

	
	频闪      
	0-255
	

	
	调光      
	0-255
	

	
	固定图案 
	0-255
	

	
	棱镜    
	0-255
	

	
	棱镜自转
	0-255
	

	
	雾    化 
	0-255
	

	
	调    焦 
	0-255
	

	
	水平旋转  
	0-255
	

	
	水平微调  
	0-255
	

	
	垂直旋转 
	0-255
	

	
	垂直微调  
	0-255
	

	
	复位      
	0-255
	

	
	点灯  
	0-288
	

	
	XY速度    
	0-255
	

	
	色盘速度 
	0-255
	

	
	调焦速度  
	0-255
	

	
	图案速度  
	0-255
	

	
	返回上级 
	
	

	复位  
	全部复位 
	取消
	手动复位

	
	
	执行
	

	
	XY复位    
	取消
	

	
	
	执行
	

	
	效果复位 "
	取消
	

	
	
	执行
	

	
	返回上级  
	
	

	退出菜单  
	
	
	

	16 通道表

	CH1
	颜色
	0--4
	白光

	
	
	5--9
	白光+颜色1

	
	
	10--14
	颜色1

	
	
	15--19
	颜色1+颜色2

	
	
	20--24
	颜色2

	
	
	25--29
	颜色2+颜色3

	
	
	30--34
	颜色3

	
	
	35--39
	颜色3+颜色4

	
	
	40--44
	颜色4

	
	
	45-49
	颜色4+颜色5

	
	
	50--54
	颜色5

	
	
	55--59
	颜色5+颜色6

	
	
	60--64
	颜色6

	
	
	65--69
	颜色6+颜色7

	
	
	70--74
	颜色7

	
	
	75--79
	颜色7+颜色8

	
	
	80--84
	颜色8

	
	
	85--89
	颜色8+ 颜色9 

	
	
	90--94
	颜色9 

	
	
	95--99
	颜色9 + 颜色10 

	
	
	100--104
	颜色10 

	
	
	105--109
	颜色10 + 颜色11

	
	
	110--114
	颜色11

	
	
	115--119
	颜色11 + 颜色12

	
	
	120--124
	颜色12 

	
	
	125--129
	颜色12 + 颜色13

	
	
	130--135
	白光

	
	
	136--195
	由快到慢正向流水

	
	
	196--255
	由快到慢反向流水

	CH2
	频闪
	0-5
	光闸关闭

	
	
	6--20
	开频闪

	
	
	21-70
	同步频闪 慢到快

	
	
	71-100
	随机频闪 慢到快

	
	
	101-150
	脉冲频闪 慢到快

	
	
	151-190
	开脉冲频闪 慢到快

	
	
	191-230
	关脉冲频闪 慢到快

	
	
	231-255
	光闸打开

	CH3
	调光
	0-255
	0-100%调光

	CH4
	图案
	0--4
	白光孔

	
	
	5--9
	图案1

	
	
	10--14
	图案2

	
	
	15--19
	图案3

	
	
	20--24
	图案4

	
	
	25--29
	图案5

	
	
	30--34
	图案6

	
	
	35--39
	图案7

	
	
	40--44
	图案8

	
	
	45-49
	图案9

	
	
	50--54
	图案10

	
	
	55--59
	图案11

	
	
	60--64
	图案12

	
	
	65--69
	图案13

	
	
	70-125
	由快到慢逆时针流水

	
	
	126-130
	停止流水

	
	
	131-190
	由慢到快逆时针流水

	
	
	191-195
	图案1由慢到快抖动

	
	
	196-200
	图案2由慢到快抖动

	
	
	201-205
	图案3由慢到快抖动

	
	
	206-210
	图案4由慢到快抖动

	
	
	211-215
	图案5由慢到快抖动

	
	
	216-220
	图案6由慢到快抖动

	
	
	221-225
	图案7由慢到快抖动

	
	
	226-230
	图案8由慢到快抖动

	
	
	231-235
	图案9由慢到快抖动

	
	
	236-240
	图案10由慢到快抖动

	
	
	241-245
	图案11由慢到快抖动

	
	
	246-250
	图案12由慢到快抖动

	
	
	251-255
	图案13由慢到快抖动

	CH5
	棱镜
	0-127
	移开棱镜

	
	
	128-255
	棱镜切入

	CH6
	棱镜自转
	0-127
	0-400度

	
	
	128-189
	由快到慢反向流水

	
	
	190-194
	停止

	
	
	195-255
	由慢到快正向流水

	CH7
	预留空
	
	

	CH8
	雾化七彩
	0-127
	

	
	
	128-169
	插入雾化

	
	
	170-255
	插入七彩

	CH9
	调焦
	0-255
	由远到近

	CH10
	X轴
	0-255
	0-540度

	CH11
	X轴微调
	0-255
	X轴16bit微调通道

	CH12
	Y轴
	0-255
	0-240度

	CH13
	Y轴微调
	0-255
	Y轴16bit微调通道

	CH14
	XY速度
	0-255
	

	CH15
	预留空
	0-255
	NC

	CH16
	点灯复位
	0-99
	无功能

	
	
	100-105
	灭灯泡（5S）

	
	
	106-199
	无功能

	
	
	200-205
	开灯泡（5S）

	
	
	206-249
	无功能

	
	
	250-255
	全部电机复位（5S）



灯具安装说明:
本灯具可水平放置,斜挂和倒挂,斜挂和倒挂时一定要注意安装方法.灯具固定安装:在对灯具定位前,要确保安装地点的稳固性,在反转吊挂安装时,必须确保灯具不要在支撑架上跌落下来,要用安全绳索穿支撑架和灯具提手,进行辅助吊挂;以确保安全.防止灯具坠落和滑动,灯具在安装调试时,下方禁止行人通过,定期检查安全绳索是否出现磨损,挂钩螺丝是否出现松动,如果因为吊挂安装不稳固,导致灯具坠落而产生的一切后果,生产厂商不承担任何责任.


售后服务
    注意!灯具出厂时 ,都是经过严格的品质检验,包装均完好,请按照使用说明书进行操作.人为原因导致机器故障不在保修范围.
1. 本公司终生为客户提供技术咨询.
2. 如产品出现故障,需维修时,请出示产品保修卡,并如实填写相关内容.同时也希望客户及时把产品出现的问题反馈给我们,方便我们第一时间对产品进行改进









