	产品技术规格书（摇头灯系列）

	产品图片
	产品尺寸图
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	灯具规格
	参数

	产品名称
	户外防水光束摇头灯
	产品型号
	380 BEAM IP
	[bookmark: _GoBack]输入：AC100V-240V 50/60HZ
功耗：550W
光源：USHIO NSLU6C
灯泡寿命：1500小时
出光镜头直径：160mm
光束角：1.7°
工作温度：-10-40℃
控制模式：DMX512，主从，自走，RDM
通道：16通道
颜色盘：14色+空白，具有半色和线性调节功能，可实现双边彩虹效果
静态图案盘：13图案+空白，具有抖动和双边旋转功能
棱镜：2个棱镜轮，独立旋转，可重叠
雾化：1个雾化轮
调光：0-100％线性调光
频闪：1-20次/秒，速度可调
IP 等级：IP66，防水
水平移动：540 度 16 位
垂直移动：270 度 16 位
显示：带4个触摸按钮的 LCD 显示屏
冷却风扇：静音风扇，速度可变
机身：压铸铝
信号连接：DMX 3 针输入/输出 + 5 针输入/输出
电源连接：Powercon 输入/输出
产品尺寸：631*403*289mm
包装尺寸：755*445*460mm
净重：25kg
毛重：28kg
带折叠夹，带臂柄

	
	
	灯具颜色
	黑色
	

	净    重
	25kg
	毛重包装
	28kg
	

	产品尺寸
	631*403*289mm
	包装尺寸
	755*445*460mm
	

	防护等级
	IP66
	灯具材料
	全压铸铝机身
	

	
	
	
	
	

	光学系统
	效果系统
	

	光源信息
	USHIO NSLU6C
	旋转图案
	无
	

	光源寿命
	1500小时
	固定图案
	1个固定图案盘有13个图案+白光，可变速抖动及双向旋转
	

	光束角度
	1.7°
	颜色
	1个色片盘有14种颜色+白光，可实现双向彩虹效果、半色及线性调节
	

	色    温
	/
	棱镜
	2个棱镜（一个8棱镜，一个24棱镜），可双向变速旋转，可实现叠加效果
	

	调光
	0-100%机械线性调光
	雾化
	1个独立雾化效果，光斑柔和自然
	

	调焦
	0~100%电子线性高清调焦
	频闪
	每秒1-20Hz快速频闪，具备脉冲频闪，同步异步频闪效果
	

	电气连接
	控制系统
	

	输入电压
	100V-240V AC，50/60HZ
	机械运动
	水平扫描角度540°,垂直扫描角度270°,自动回位纠正及16Bit精度微调功能
	

	整灯功率
	550W
	通信设计
	DMX有线/无线传送，通过DMX数据线方便、快捷升级软件
	

	信号连接
	防水信号线
	散热系统
	风扇散热结构与温度智能监控技术，自动调整散热系统，有效控制灯具温度
	

	电源连接
	防水电源线输入输出
	控制协议
	自走，主从模式，DMX512
	

	显示屏
	可查询灯具，灯泡使用时间便于维护
	通道模式
	16CH
	

	其他
	
	

	照度表
	颜色：14个颜色+白光
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	图案+棱镜/雾化片
	效果

	固定图案：13个图案+白光
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