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安装使用产品前，请仔细阅读说明书
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[bookmark: _Toc21579]1.注意事项与安装注意事项与安装



[bookmark: bookmark20][bookmark: _Toc32195]1.1 声明

感谢您选用我们公司的产品！本产品在出厂时，性能完好，包装完整。为了您安全有效地使用本产品， 在您 使用本产品之前，请您仔细完整地阅读这份使用说明书。本说明书包含了安装和使用的重要信息，请按照说明书  的要求进行安装和操作，同时，请妥善保管本说明书，以便随时使用。
本手册如有技术改动，恕不另行通知。


[bookmark: _Toc31813]1.2 维护保养

l 该灯具仅供专业使用。
l 如果本灯具的外部软电缆或电线受损，应使用制造商或其服务代理商提供的专用电线或电线进行更换。
l 本灯具所包含的光源只能由制造商或其服务代理商或类似的有资质人员更换。
l 始终将产品连接到受保护的电路（断路器或保险丝）上。确保产品具有适当的电气接地，以避免触电或火灾 的风险。
l 为避免不必要的磨损并延长其使用寿命，在不使用时，应通过断路器或拔掉插头完全切断电源。
l 该产品运行时外壳可能会发热。应将本产品安装在通风良好的位置。
l 当将产品从极端温度环境中转移时（例如，从寒冷的卡车转移到温暖潮湿），产品的内部电子器件可 能会结露。为避免造成故障，请在接通电源前让产品充分适应周围环境。
l 众所周知，闪光灯会引发癫痫发作。用户必须遵守当地关于闪光灯使用的通知法律。


[bookmark: _Toc8305]1.3 产品注意事项

l 在清洁产品或更换保险丝之前，请先断开电源。
l 在不使用时，更换并固定好所有电源、数据、USB  或其他端口的防护罩，使其达到IP防护等级。
l 在头顶上方安装本产品时，请使用安全绳索。
l 将本产品连接到有接地且受保护的电路。
l 产品开启时，查看光源。
l 在操作或接通电源时，请勿在本产品 20  厘米范围内放置任何易燃材料。
l 如果外壳、镜片或电缆出现损坏，请勿操作本产品。
l 只能使用把手或吊装/安装支架来搬运本产品。
l 为避免不必要的磨损并延长其使用寿命，在不使用时，应通过断路器或拔掉插头完全切断电源。
l 如遇严重的运行问题，应立即停止使用
[image: ]
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[bookmark: _Toc25473]1.4 产品介绍

l 电压 :  DC24V+12V
l 功率 :  总功率 314W
l 灯珠 :  1颗5060 +16颗5050
l 控制方式 : DMX512、 自走、主从、带 RDM 功能、声控
l 通道 : CH18、CH38、CH87
l 调光 :  32bit 0~100%线性调光
l 特点： 摇头+染色+调焦
l 工作温度 : -30 度~50 度
l 频闪频率 :  1~30HZ
l 外观 :  金属、黑色
l 连接方式：DMX512 输入输出 / 电源输入输出。
l IP 等级 :  IP20
l 尺寸 :
l 重量 :






[bookmark: _Toc8068]2.显示面板及按键定义


[bookmark: bookmark21][bookmark: _Toc24594]2.1  控制面板


[image: 微信图片_2025-06-17_175018_584]

菜单键：进入/返回主菜单
向上键: 菜单功能向上选择/参数递加
向下键: 菜单功能向下选择/参数递减
确认键：选择菜单功能，并于菜单功能参数修改时做确定并保存。
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[bookmark: _Toc29717]2.2  菜单功能

通电开机整机复位后，按菜单键，进入主菜单（主菜单界面无操作 30 秒后退出），详见主菜单功能表（共 5 个主菜单选项）；向上或向下键选择主菜单，确认键进入修改各项菜单之功能参数，修改后再按确认键保存当前功 能参数（保存后具备掉电记忆）。
	主菜单
	子菜单
	菜单功能说明

	



1 、系统设置
	1 、DMX 地址
	向上或向下修改 DMX 地址码（地址码可选范围001-512） ，确认键保存，默 认 001。

	
	2 、Y 反转
	向上或向下修改 Y 反转开启/关闭，确认键保存，默认关闭。

	
	3 、无信号
	向上或向下修改信号清零/保持，确认键保存，默认清零。

	
	4 、声控灵敏度
	向上或向下修改声控灵敏度（000-099），默认 009。

	
	5 、复位
	向上或向下修改复位是/否，默认否。

	
	6 、恢复出厂设置
	向上或向下修改恢复出厂设置是/否，默认否。

	
	7 、高级设置
	

	
2 、运行模式
	1 、运行模式
	向上或向下选择运行模式 DMX/声控/自动，确认键保存，默认自动。

	
	2 、通道选择
	向上或向下选择通道 18CH、38CH 、87CH 确认键保存，默认 18CH。

	













3 、手动控制

	1 、Y
	向上或向下修改 Y 电机运转（可调范围 000-255），确认键保存，默认000。

	
	2 、Y 微调
	向上或向下修改 Y 电机微调（可调范围 000-255），确认键保存，默认 000。

	
	3 、Y 速度
	向上或向下修改 Y 速度参数值（可调范围 000-255），确认键保存，默认 000。

	
	4 、Y 模式
	向上或向下修改Y 电机模式（可调范围 000-255），确认键保存，默认 000。

	
	5 、调光
	向上或向下修改调光参数值（可调范围 000-255） ，确认键保存，默认 000。

	
	6、频闪
	向上或者向下修改频闪参数值（可调范围 000-255），确认键保存，默认000。

	
	7 、红色
	向上或者向下修改红色电流数值（可调范围 000-255），确认键保存，默认000。

	
	8 、绿色
	向上或者向下修改绿色电流数值（可调范围 000-255），确认键保存，默认 000。

	
	9、蓝色
	向上或者向下修改蓝色电流数值（可调范围 000-255），确认键保存，默认 000。

	
	10 、白色
	向上或者向下修改白色电流数值（可调范围 000-255），确认键保存，默认  000。

	
	11、RGBW 模式
	向上或者向下修改 RGBW 模式（可调范围 000-255），确认键保存，默认 000。

	
	12、RGBW 速度
	向上或者向下修改 RGBW 速度（可调范围 000-255），确认键保存，默认  000。

	
	13 、红色
	向上或者向下修改红色电流数值（可调范围 000-255），确认键保存，默认 000。

	
	14 、绿色
	向上或者向下修改绿色电流数值（可调范围 000-255），确认键保存，默认  000。

	
	15、蓝色
	向上或者向下修改蓝色电流数值（可调范围 000-255），确认键保存，默认 000。

	
	16 、RGB 模式
	向上或者向下修改 RGB 模式（可调范围 000-255），确认键保存，默认  000。

	
	17 、RGB 速度
	向上或者向下修改 RGB速度（可调范围 000-255），确认键保存，默认 000。

	
	18、复位
	向上或者向下修改复位（可调范围 000-255），确认键保存，默认 000。

	
4 、显示设置
	1 、语言选择
	向上或向下选择中文/EN（英文），确认键保存，默认中文。

	
	2 、倒显设置
	向上或向下选择关闭/开启倒显设置，确认键保存，默认关闭。

	
	3 、屏保设置
	向上或向下选择关闭/开启背光设置，确认键保存，默认开启。

	
	4 、软件版本
	A631

	5 、信息设置
	传感器
	用于查看霍尔状态和温度通信状态

	
	错误信息
	用于显示错误信息

	
	通道信息
	用于显示 DMX 通道数据
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6 、工厂设置
	显示请输入密码！ 向上或向下修改 为 138，再按确认 键进入工厂设置。
	1 、 Y 轴 半步
	Y1轴半步向上/向下修改（000-255），确认键保存，默认128。
Y2轴半步向上/向下修改（000-255），确认键保存，默认146。
Y3轴半步向上/向下修改（000-255），确认键保存，默认080。
Y4轴半步向上/向下修改（000-255），确认键保存，默认139。
Y5轴半步向上/向下修改（000-255），确认键保存，默认000。
Y6轴半步向上/向下修改（000-255），确认键保存，默认161。
Y7轴半步向上/向下修改（000-255），确认键保存，默认118。
Y8轴半步向上/向下修改（000-255），确认键保存，默认029。

	
	
	2 、Y 轴校准
	Y1轴校准向上/向下修改（000-255），确认键保存，默认032。
Y2轴校准向上/向下修改（000-255），确认键保存，默认034。
Y3轴校准向上/向下修改（000-255），确认键保存，默认034。
Y4轴校准向上/向下修改（000-255），确认键保存，默认041。
Y5轴校准向上/向下修改（000-255），确认键保存，默认000。
Y6轴校准向上/向下修改（000-255），确认键保存，默认030。
Y7轴校准向上/向下修改（000-255），确认键保存，默认030。
Y8轴校准向上/向下修改（000-255），确认键保存，默认031。

	
	
	3 、白平衡
	红色1向上/向下修改（000-255），确认键保存，默认252。
绿色1向上/向下修改（000-255），确认键保存，默认252。
蓝色1向上/向下修改（000-255），确认键保存，默认252。
白色1向上/向下修改（000-255），确认键保存，默认252。
红色2向上/向下修改（000-255），确认键保存，默认252。
绿色2向上/向下修改（000-255），确认键保存，默认252。
蓝色2向上/向下修改（000-255），确认键保存，默认252。
白色2向上/向下修改（000-255），确认键保存，默认252。
红色3向上/向下修改（000-255），确认键保存，默认252。
绿色3向上/向下修改（000-255），确认键保存，默认252。
蓝色3向上/向下修改（000-255），确认键保存，默认252。
白色3向上/向下修改（000-255），确认键保存，默认252。
红色4向上/向下修改（000-255），确认键保存，默认252。
绿色4向上/向下修改（000-255），确认键保存，默认252。
蓝色4向上/向下修改（000-255），确认键保存，默认252。
白色4向上/向下修改（000-255），确认键保存，默认252。
红色5向上/向下修改（000-255），确认键保存，默认252。
绿色5向上/向下修改（000-255），确认键保存，默认252。
蓝色5向上/向下修改（000-255），确认键保存，默认252。
白色5向上/向下修改（000-255），确认键保存，默认252。
红色6向上/向下修改（000-255），确认键保存，默认252。
绿色6向上/向下修改（000-255），确认键保存，默认252。
蓝色6向上/向下修改（000-255），确认键保存，默认252。
白色6向上/向下修改（000-255），确认键保存，默认252。
红色7向上/向下修改（000-255），确认键保存，默认252。
绿色7向上/向下修改（000-255），确认键保存，默认252。
蓝色7向上/向下修改（000-255），确认键保存，默认252。
白色7向上/向下修改（000-255），确认键保存，默认252。
红色8向上/向下修改（000-255），确认键保存，默认252。
绿色8向上/向下修改（000-255），确认键保存，默认252。
蓝色8向上/向下修改（000-255），确认键保存，默认252。
白色8向上/向下修改（000-255），确认键保存，默认252。

	
	
	4 、LEDY方向
	向上或向下修改蓝色灯珠电流000 /001，确认键保存，默认 000。

	
	
	5 、功率
	向上或向下修改白色灯珠电流（064-255），确认键保存，默认 240。

	
	
	6 、LED
	向上或向下修改 LEDA/LEDB，确认键保存 ，默认LEDA。

	
	
	7 、Logo
	向上或向下选择 000 /001 ，确认键保存，默认 000。

	
	
	8 、风扇
	向上或向下选择关闭/开启风扇控制，确认键保存，默认开启。

	
	
	9、开启值
	向上或向下修改温度参数（范围 000-255），确认键保存，默认 032。

	
	
	10、时间清零
	向上或向下选择是/否时间清零控制，确认键保存，默认否。


[bookmark: _Toc23732]3.主从机控制

有 2 台或 2 台以上相同的灯具用DMX 三芯信号线连接，所有灯具修改为 001~512 任意地址码，设置任意一台为 主机，其它灯具则为从机，所有从机显示屏不闪烁；用主机调节渐变、脉变、跳变、声控、 自走效果时，所有从机 同步渐变、脉变、跳变、声控、 自走效果。
特别注意：1、一组灯具只能设置一台主机，如果有多台主机，所有灯具会乱闪而不同步。
2 、所有灯具必须是在关闭 DMX512 控制台时主从机才有作用。
[bookmark: _Toc978]4.DMX512 控制


[bookmark: bookmark22][bookmark: _Toc16055]4.1  地址码

所有灯具地址码设置好，将所有灯具用DMX三芯信号线并联连接至DMX512 控制台，地址码停止闪烁，表示DMX512 控制台信号已经发送到灯具，根据通道说明用DMX512 控制台控制相关功能。

[bookmark: _Toc17339]4.2  CH18通道表（手动页面通道）
	通道
	通道值
	基本功能

	1
	000-255
	Y轴整体（电机效果方向）

	2
	000-255
	Y轴整体微调（电机效果幅度）

	3
	000-255
	Y轴速度

	4
	000-009
010-255
	无效
电机效果（每10个数值一个效果，共24个效果）

	5
	000-255
	调光

	6
	000-255
	频闪

	7
	000-255
	红色

	8
	000-255
	绿色

	9
	000-255
	蓝色

	10
	000-255
	白色

	11
	000-003
004-255
	无效
模式（每4个数值一个模式，共62个模式）

	12
	000-255
	速度

	13
	000-255
	光环红光

	14
	000-255
	光环绿光

	15
	000-255
	光环蓝光

	16
	000-003
004-255
	无效
模式（每4个数值一个模式，共62个模式）

	17
	000-255
	光环模式速度

	18
	000-255
	复位



[bookmark: _Toc69]4.3  CH38通道表

	通道
	通道值
	基本功能

	1
	000-255
	Y轴1（电机效果方向）

	2
	000-255
	Y轴1微调

	3
	000-255
	Y轴2（电机效果幅度）

	4
	000-255
	Y轴2微调

	5
	000-255
	Y轴3

	6
	000-255
	Y轴3微调

	7
	000-255
	Y轴4

	8
	000-255
	Y轴4微调

	9
	000-255
	Y轴5

	10
	000-255
	Y轴5微调

	11
	000-255
	Y轴6

	12
	000-255
	Y轴6微调

	13
	000-255
	Y轴7

	14
	000-255
	Y轴7微调

	15
	000-255
	Y轴8

	16
	000-255
	Y轴8微调

	17
	000-255
	Y轴速度

	18
	000-009
010-255
	无效
电机效果（每10个数值一个效果，共24个效果）

	19
	000-255
	调光

	20
	000-255
	频闪

	21
	000-255
	红色

	22
	000-255
	绿色

	23
	000-255
	蓝色

	24
	000-255
	白色

	25
	000-003
004-255
	无效
模式（每4个数值一个模式，共62个模式）

	26
	000-255
	速度

	27
	000-255
	背景色

	28
	000-255
	背景色调光

	29
	000-255
	光环调光

	30
	000-255
	光环频闪

	31
	000-255
	光环红光

	32
	000-255
	光环绿光

	33
	000-255
	光环蓝光

	34
	000-003
004-255
	无效
模式（每4个数值一个模式，共62个模式）

	35
	000-255
	光环模式速度

	36
	000-255
	光环背景色

	37
	000-255
	光环背景色调光

	38
	000-255
	复位



[bookmark: _Toc25047]4.7  CH87 通道表
	通道
	通道值
	基本功能

	1
	000-255
	Y轴1（电机效果方向）

	2
	000-255
	Y轴1微调

	3
	000-255
	Y轴2（电机效果幅度）

	4
	000-255
	Y轴2微调

	5
	000-255
	Y轴3

	6
	000-255
	Y轴3微调

	7
	000-255
	Y轴4

	8
	000-255
	Y轴4微调

	9
	000-255
	Y轴5

	10
	000-255
	Y轴5微调

	11
	000-255
	Y轴6

	12
	000-255
	Y轴6微调

	13
	000-255
	Y轴7

	14
	000-255
	Y轴7微调

	15
	000-255
	Y轴8

	16
	000-255
	Y轴8微调

	17
	000-255
	Y轴速度

	18
	000-009
010-255
	无效
电机效果（每10个数值一个效果，共24个效果）

	19
	000-255
	调光

	20
	000-255
	频闪

	21
	000-255
	红色1

	22
	000-255
	绿色1

	23
	000-255
	蓝色1

	24
	000-255
	白色1
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	49
	000-255
	红色8

	50
	000-255
	绿色8

	51
	000-255
	蓝色8

	52
	000-255
	白色8

	53
	000-003
004-255
	无效
模式（每4个数值一个模式，共62个模式）

	54
	000-255
	速度

	55
	000-255
	背景色

	56
	000-255
	背景色调光

	57
	000-255
	光环调光

	58
	000-255
	光环频闪

	59
	000-255
	光环红光1

	60
	000-255
	光环绿光1

	61
	000-255
	光环蓝光1
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	000-255
	光环红光8

	81
	000-255
	光环绿光8

	82
	000-255
	光环蓝光8

	83
	000-003
004-255
	无效
模式（每4个数值一个模式，共62个模式）

	84
	000-255
	光环模式速度

	85
	000-255
	光环背景色

	86
	000-255
	光环背景色调光

	87
	000-255
	复位
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[bookmark: _Toc18884]5. 常见故障

针对一些常见的故障，提出了相应的解决方案。任何无法解决的问题都应该由专业人员来处理。在维 护灯具 之前，请先断开电源。
1. 灯珠不亮

l 检查是否安装了与灯具相匹配的电压；
l 检查灯具供电电源连接处或控制开关是否接触不良；
l 检查电力供应是否不足；
l 检查 DMX512 控制器是否发送了指令。

2. 灯具正常复位后不接受控台的控制

l 检查灯具数字启动地址数值和功能选项是否正确；
l 检查通讯控制线路的连接情况是否正确、通讯线路过长或已经中断；
l 检查控制设备是否失效，检查串联接入的信号放大器是否失效；
l 检查通讯线路是否过长或有其他设备相互干扰；
l 优化布线，缩短控制信号线的长度，高压与低压线路分开布线；
l 添加信号放大器；
l 信号线采用优质屏蔽双绞线；
l 在灯具末端连接信号终端电阻(120 欧姆）。

3. 灯具不能启动

l 检查供电电源参数是否与灯具相符；
l 检查灯具在长途运输过程中因挤压变形、 内部零件震动、潮湿等原因，而导致接触不良 或脱落。
l 请检查灯具内部导线及接插件是否脱落、松动。
l 检查灯具电子元器件（如电子变压器、PCB 板、 电机控制板等）是否有松动、短路和烧坏现象。
9 / 9
image2.png




image3.png




image4.png




image5.png




image1.jpeg




