
轻量化设计升级款
                        全压铸户外防水光束灯
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特点：灯具材料：采用全国标压铸铝高端材质外壳！无一塑料，能在多雨水、高海拔、大风沙、大海边、严寒与酷热等户外恶劣环境中使用
防水等级：承受360°无死角巨浪冲击，真正做到防水等级ip65
防水光束灯无论从光学，结构，外观等方面的性能均达到行业内高标准水准，采用先进的技术高亮度光源，光学技术和严谨的工业设计，确保灯光设计的完美呈现。                  	
技术参数：
最新主板程序：支持RDM功能，可编内置程序：内置多种效果程序，可以实现单束白色左右慢摆，实现单束变颜色左右慢摆和多束变色左右慢摆。
电压：宽电压110V-240V 50-60Hz
功率：450W/550W
颜色：颜色盘：13+1+七彩彩虹效果+雾化功能 
图案：图案盘：13 固定图案+1 白光
调焦：电子线性高清动调焦 ，采用高密度玻璃光学镜头。
线性的调光曲线：0%-100%线性调光
光束角度:1.8°
通道：16个/20个国际标准DMX512通道。
XY电机：三项电动驱动，强劲有力，更快，更稳，更静音
控制方式:DMX 512，RDM，自走，主从机自走
棱镜：8棱镜 /8+16棱镜叠加可旋转，宏功能
显示屏： LCD 显示屏适应不同的安装位置
水平/垂直：防水灯的灯具可做540°水平或270°垂直扫描，速度快而平稳，
灯具设置智能化光电复位修正系统，偶然发生误动，也能自动回复
原来的位置。此外，更具有水平垂直锁定钮，维护和搬运时更方便。
灯体尺寸：329*228*603mm    净重：19.8KG
包装尺寸：64.5*49*42cm     毛重：24KG
双装航空箱尺寸：80*40*81cm
二、效果：
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颜色+图案+七彩（仅供参考）
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3、 产品尺寸
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四：安装与专业调试

步骤一：把光束灯投射方位调整到所需投射方位的角度方向，如参考下图：
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步骤二：用紧固螺丝栓紧光束灯之安装支架，如下图：
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步骤三：防水光束灯可专业服务技术支持灯光师现场需求调试灯光效果，从而达到理想最佳效果
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