	产品技术规格书（摇头灯系列）
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	灯具规格
	参数

	[bookmark: _Hlk224838722]产品名称
	防水摇头频闪灯
	灯具颜色
	黑色
	输入：AC100V-240V 50/60HZ
功耗：1400W
RGB染色：784颗×1.5W×三色5050 LED
白光频闪：392颗×2W×冷白光LED
RGB分区：14个独立可控区域
白光分区：28个独立可控区域 
色温：约6000K(日光)
光束角度：组合光98°x 57°，频闪光95° x 50°
光通量：高达71620流明
摇头范围：180°电动倾斜
工作温度：-10℃～+40℃
调光：16-bit 高精度调光，实现超平滑渐变
频闪：电子频闪，速率可达 0-30 Hz
其他：可调PWM频率（最高25kHz），确保拍摄无闪烁
控制协议：DMX、Art-Net、sACN、RDM
[bookmark: _GoBack]通道：8CH /11CH /13CH /14CH /24CH /30CH /47CH /74CH /97CH 
防护等级：IP65
尺寸：406*339.4*202mm
净重：11.5kg

频闪与染色功能二合一，配备180°电动摇头，效果多变。
高亮度输出，像素级精细控制，适合大型舞台和户外演出。

	净    重
	11.5kg
	毛重包装
	14.5kg
	

	产品尺寸
	406*339.4*202mm
	灯具材料
	全镁合金机身
	

	光学系统/效果系统
	

	RGB染色
	784颗×1.5W×三色5050 LED
	白光频闪
	392颗×2W×冷白光LED
	

	RGB分区
	14个独立可控区域
	白光分区
	28个独立可控区域
	

	光束角度
	组合光98°x 57°频闪光95°x 50°
	色温
	约6000K(日光)
	

	摇头范围
	180°电动倾斜
	调光
	16-bit 高精度调光，实现超平滑渐变
	

	光通量
	高达71620流明
	频闪
	电子频闪，速率可达 0-30 Hz
	

	效果灯
	频闪与染色功能二合一，配备180°电动摇头，效果多变。
	其他
	可调PWM频率（最高25kHz），确保拍摄无闪烁
	

	电气连接
	控制系统
	

	输入电压
	AC100V-240V 50/60HZ
	机械运动
	垂直扫描角221°,自动回位纠正及16bit精度微调功能
	

	整灯功率
	1400W
	通信设计
	DMX有线/无线传送，通过DMX数据线方便、快捷升级软件
	

	信号连接
	3芯/5芯防水信号线&卡侬头插座&RJ45接口
	散热系统
	风扇散热结构与温度智能监控技术，自动调整散热系统，有效控制灯具温度
	

	电源连接
	防水电源线输入输出&西尚接头输入输出
	控制协议
	DMX、Art-Net、sACN、RDM
	

	显示屏
	可查询灯具，灯泡使用时间便于维护
	通道
	8CH/11CH/13CH/14CH/24CH/30CH/47CH/74CH/97CH 
	

	照度表
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