	产品技术规格书（摇头灯系列）
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	灯具规格
	参数

	产品名称
	户外防水摇头切割灯
	产品型号
	800BSWF IP
	输入：AC100V-240V 50/60HZ
功耗：935W
光源：800WLED
光源预期使用寿命：20000小时*数据由光源供应商提供
出光镜头直径：140mm
光束角：6°-50°
CCT：7500K
CRI：标准模式 Ra>70 高显指模式 Ra 90
工作温度：-10-40℃
控制模式：DMX512，主从，自走，RDM
通道：37通道
颜色盘：一个颜色盘 6 种颜色+白圆 
图案盘1：一个固定图案盘6 种图案+白圆
图案盘2：一个旋转图案盘 7 种图案+白圆，可更换
CMY：线性 CMY 混色系统
CTO：线性CTO2500-6500K
效果盘：1个效果盘，出众的水纹效果
光圈：一个机械线性光圈6%~100%顺滑调整
棱镜：1个4棱镜可双向旋转
雾化：1个独立雾化效果，光斑柔和自然
调光：0-100％顺滑调光
频闪：1-25次/秒，速度可调
IP 等级：IP66，防水
水平移动：540 度 16 位
垂直移动：270 度 16 位
显示：带4个触摸按钮的 LCD 显示屏
冷却风扇：静音风扇，速度可变
机身：镁合金
信号连接：DMX 3芯/输入/输出 + 5芯/输入/输出
电源连接：Powercon 输入/输出
产品尺寸：716*410*277mm 
[bookmark: _GoBack]包装尺寸：800*490*450mm
净重：28kg
毛重：31kg


	
	
	灯具颜色
	黑色
	

	净    重
	28kg
	毛重包装
	31kg
	

	产品尺寸
	716*410*277mm
	包装尺寸
	800*490*450mm
	

	防护等级
	IP66
	灯具材料
	全镁合金机身
	

	
	
	
	
	

	光学系统
	效果系统
	

	光源信息
	800WLED
	旋转图案
	一个旋转图案盘 7 种图案+白圆，可更换
	

	光源寿命
	20000小时*数据由光源供应商提供
	固定图案
	1个固定图案盘6种图案，可变速抖动
	

	光束角度
	6°-50°
	颜色
	CMY 混色系统
	

	色    温
	线性CTO2500-6500K
	棱镜
	1个4棱镜可双向变速旋转
	

	调光
	0-100%顺滑调光，4 种调光模式可选
	雾化
	1个独立雾化效果，光斑柔和自然
	

	调焦
	0~100%电子线性高清调焦
	频闪
	频率最高可以达到25Hz，多种频闪效果
	

	显指
	标准模式 Ra>70 高显指模式 Ra 90
	效果盘
	1个效果盘，出众的水纹效果
	

	光圈
	一个机械线性光圈6%~100%顺滑调整
	
	
	

	电气连接
	控制系统
	

	输入电压
	AC100V-240V，50/60HZ
	机械运动
	水平扫描角度540°,垂直扫描角270°,自动回位纠正及16bit精度微调功能
	

	整灯功率
	935W
	通信设计
	DMX有线/无线传送，通过DMX数据线方便、快捷升级软件
	

	信号连接
	3芯/5芯防水信号线&卡侬头插座
	散热系统
	采用铜管+风扇散热结构与温度智能监控技术，自动调整散热系统，有效控制灯具温度
	

	电源连接
	防水电源线输入输出&西尚接头输入输出
	控制协议
	自走，主从模式，DMX512
	

	显示屏
	可查询灯具，灯泡使用时间便于维护
	通道模式
	37CH
	

	其他
	
	

	照度表
	颜色：一个颜色盘 6 种颜色+白圆
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	图案盘
	效果
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JHREE R (m) 5 10 15 20 50
6°FREE Lux 93200 23300 10355 5825 932
FREREm 047 0.94 141 188 a7
50°FE Lux 2021 505 225 126 20
FREREm 5.9 118 17.7 236 59
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