960颗120段长条频闪灯说明书
             


















由于产品在不断更新，本手册的内容跟实际产品可能稍有差别，敬请谅解！
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一:显示面板操作
[image: 4个8]
菜单     向上    向下      确认

基本用法：
菜单键（MENU） :选着各项功能
向  上（U  P） :功能参数递加选择
向  下（DOWN） :功能参数递减选择
确认键（ENTER） :确定当前菜单

二:菜单功能
通电开机后按菜单键（MENU键）依次出现以下功能，再按确认键确认。（此顺序为新机顺序，如果灯具使用过其它模式并且关机前保存该模式，则再次开机后会显示上次关机前的模式）其它功能设置完后也需要按保存键保存，否则下次开机后就不会出现关机前设置的效果。
	A001
	
	A001-A512
	地址码

	12CH
	默认通道
	12CH
	通道选择03CH,09CH,12CH,45CH,360CH

	-512
	运行模式
	
	DMX512，声控，自走

	E001
	效果模式
	E001-E127
	效果选择（127种）

	P000
	效果速度
	P000-P255
	UP/DOWN 键选择运行速度（P000-P255），ENTER 键保存当前运行速度。

	CL00
	效果选色
	CL00-CL23
	23种颜色选择

	dir0
	效果方向
	dir0-dir1
	效果方向选择

	R255
	手动红色
	R000-R255
	手动红色调节，在没有控台时候使用UP/DOWN 键在R000-R255之间调节亮度，

	G255
	手动绿色
	G000-G255
	手动绿色调节，在没有控台时候使用UP/DOWN 键在G000-G255之间调节亮度

	B255
	手动蓝色
	B000-B255
	手动蓝色调节，在没有控台时候使用UP/DOWN 键在B000-B255之间调节亮度

	F000
	手动频闪
	F000-F255
	用UP或DOWN键选择频闪的速度

	T000
	温度显示
	T000-T105
	显示温度

	设置完成后按OK键保存，保存时显示屏会闪烁一下



三:通道说明
	3通道
	功能
	通道值
	描述

	1
	红(R)
	0-255
	0-%100线性调光

	2
	绿(G)
	0-255
	0-%100线性调光

	3
	蓝(B)
	0-255
	0-%100线性调光


	9通道
	功能
	通道值
	描述

	1
	总调光
	0-255
	0-%100线性调光

	2
	频闪
	0-9
	无作用

	
	
	10-255
	频闪从慢到快

	3
	自走效果
	0
	无效果

	
	
	1-2
	R

	
	
	3-4
	G

	
	
	5-6
	B

	
	
	7-8
	RG

	
	
	9-10
	RB

	
	
	11-12
	GB

	
	
	13-14
	RGB

	
	
	15-16
	渐变

	
	
	17-18
	脉变

	
	
	19-20
	跳变

	
	
	21-22
	效果1

	
	
	........
	........

	
	
	253-255
	效果117

	4
	自走效果速度
	0-255
	速度从慢到快

	5
	效果方向选择
	0-128
	0-180度

	
	
	129-255
	180-360度

	6
	效果选色
	0-10
	无效

	
	
	11-21
	R

	
	
	22-32
	G

	
	
	33-43
	B

	
	
	44-54
	RG

	
	
	55-65
	RB

	
	
	66-76
	GB

	
	
	77-87
	RGB

	
	
	88-98
	变幻1

	
	
	99-109
	变幻2

	
	
	110-120
	变幻3

	
	
	121-131
	变幻4

	
	
	132-142
	变幻5

	
	
	143-153
	变幻6

	
	
	154-164
	变幻7

	
	
	165-175
	变幻8

	
	
	176-186
	变幻9

	
	
	187-197
	变幻10

	
	
	198-208
	变幻11

	
	
	209-219
	变幻12

	
	
	220-230
	变幻13

	
	
	231-241
	变幻14

	
	
	242-252
	变幻15

	
	
	253-255
	变幻16

	7
	红(R)
	0-255
	0-%100线性调光

	8
	绿(G)
	0-255
	0-%100线性调光

	9
	蓝(B)
	0-255
	0-%100线性调光





	12通道
	功能
	通道值
	描述

	1
	总调光
	0-255
	0-%100线性调光

	2
	频闪
	0-9
	无作用

	
	
	10-255
	频闪从慢到快

	3
	数字字母效果1
	0-4
	无效果

	
	
	5-11
	0

	
	
	12-18
	1

	
	
	19-25
	2

	
	
	........
	..........

	
	
	68-74
	9

	
	
	75-81
	A

	
	
	82-88
	B

	
	
	...........
	...........

	
	
	250-255
	Z

	4
	数字字母效果2
	0-4
	无效果

	
	
	5-11
	0

	
	
	12-18
	1

	
	
	19-25
	2

	
	
	........
	..........

	
	
	68-74
	9

	
	
	75-81
	A

	
	
	82-88
	B

	
	
	...........
	...........

	
	
	250-255
	Z

	5
	数字字母效果3
	0-4
	无效果

	
	
	5-11
	0

	
	
	12-18
	1

	
	
	19-25
	2

	
	
	........
	..........

	
	
	68-74
	9

	
	
	75-81
	A

	
	
	82-88
	B

	
	
	...........
	...........

	
	
	250-255
	Z

	6
	自走效果
	0
	无效果

	
	
	1-2
	R

	
	
	3-4
	G

	
	
	5-6
	B

	
	
	7-8
	RG

	
	
	9-10
	RB

	
	
	11-12
	GB

	
	
	13-14
	RGB

	
	
	15-16
	渐变

	
	
	17-18
	脉变

	
	
	19-20
	跳变

	
	
	21-22
	效果1

	
	
	........
	........

	
	
	253-255
	效果117

	7
	自走效果速度
	0-255
	速度从慢到快

	8
	效果方向选择
	0-128
	0-180度

	
	
	129-255
	180-360度

	9
	效果选色
	0-10
	无效

	
	
	11-21
	R

	
	
	22-32
	G

	
	
	33-43
	B

	
	
	44-54
	RG

	
	
	55-65
	RB

	
	
	66-76
	GB

	
	
	77-87
	RGB

	
	
	88-98
	变幻1

	
	
	99-109
	变幻2

	
	
	110-120
	变幻3

	
	
	121-131
	变幻4

	
	
	132-142
	变幻5

	
	
	143-153
	变幻6

	
	
	154-164
	变幻7

	
	
	165-175
	变幻8

	
	
	176-186
	变幻9

	
	
	187-197
	变幻10

	
	
	198-208
	变幻11

	
	
	209-219
	变幻12

	
	
	220-230
	变幻13

	
	
	231-241
	变幻14

	
	
	242-252
	变幻15

	
	
	253-255
	变幻16

	10
	红(R)
	0-255
	0-%100线性调光

	11
	绿(G)
	0-255
	0-%100线性调光

	12
	蓝(B)
	0-255
	0-%100线性调光





[bookmark: _GoBack]
	45通道
	功能
	通道值
	描述

	1
	R1
	0-255
	0-%100线性调光

	2
	G1
	0-255
	0-%100线性调光

	3
	B1
	0-255
	0-%100线性调光

	…
	…
	…
	…

	43
	R15
	0-255
	0-%100线性调光

	44
	G15
	0-255
	0-%100线性调光

	45
	B15
	0-255
	0-%100线性调光






	360通道
	功能
	通道值
	描述

	1
	R1
	0-255
	0-%100线性调光

	2
	G1
	0-255
	0-%100线性调光

	3
	B1
	0-255
	0-%100线性调光

	…
	…
	…
	…

	358
	R120
	0-255
	0-%100线性调光

	359
	G120
	0-255
	0-%100线性调光

	360
	B120
	0-255
	0-%100线性调光




四:常用功能使用
1.DMX512控制:
    通电后将地址码设置好，如是第1台就将地址码设置为001.用三芯信号线连接上DMX512控制台，数码显示管就会停止闪烁，表示512信号已经进入灯具，并且灯具可以受控了。这时候根据通道表说明就用控制台控制相关功能。
有多台灯具时，只要将后面的灯具与前面灯具用信号线连接好并设置好地址码，这时候后面的灯具由于连接512信号，数码管显示板也会停止闪烁，然后就可以与前面灯具一样可以受控制拉。
2.其它功能只要通过菜单键按出相关功能就可以使用，（用UP键或DOWM键选择对应速度）

五:主从机设定
     2台或2台以上相同的灯具用3芯信号线连接，设任何一台主机设置为声控或渐变，脉变，跳变，其它的灯具设置在001模式，则进入主从机模式且从机显示屏不闪烁（闪烁表示该机没有接收到信号，须检查连接线）
特别注意：一组灯具中只可以设置一台主机，如果有多台主机，所有灯具会乱闪而不同步。

六:技术参数：
[bookmark: OLE_LINK5]电压:  AC100~240V  50/60HZ 
电源功率:  150W
灯珠: 960颗X0.2W5050RGB灯珠，120区可独立控制
控制方式: DMX512、自走、主从功能, RDM功能。每组灯珠可点控控制
通道:  CH03、CH09、CH12、CH45、CH360.
调光:  32bit 0~100%线性调光
特点：染色+爆闪+跑码点控灯
工作温度: -30度~50度
频闪频率:  1~30HZ
外观:  金属、黑色
连接方式：DMX512输入输出 / 电源输入输出。
IP 等级:  IP20
尺寸:                                重量: 
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