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[bookmark: _Toc25609][bookmark: _Toc25538][bookmark: _Toc17161]1.注意事项与安装注意事项与安装
[bookmark: _Toc7413][bookmark: _Toc26343][bookmark: _Toc21044]1.1.声明
感谢您选用我们公司的产品！本产品在出厂时，性能完好，包装完整。为了您安全有效地使用本产品， 在您使用本产品之前，请您仔细完整地阅读这份使用说明书。本说明书包含了安装和使用的重要信息，请按照说明书的要求进行安装和操作，同时，请妥善保管本说明书，以便随时使用。
本手册如有技术改动，恕不另行通知。
[bookmark: _Toc23242][bookmark: _Toc10545][bookmark: _Toc8705]1.2.维护保养
· 该灯具仅供专业使用。
· 如果本灯具的外部软电缆或电线受损，应使用制造商或其服务代理商提供的专用电线或电线进行更换。
· 本灯具所包含的光源只能由制造商或其服务代理商或类似的有资质人员更换。
· 始终将产品连接到受保护的电路（断路器或保险丝）上。确保产品具有适当的电气接地，以避免触电或火灾的风险。
· 为避免不必要的磨损并延长其使用寿命，在不使用时，应通过断路器或拔掉插头完全切断电源。
· 该产品运行时外壳可能会发热。应将本产品安装在通风良好的位置。
· 当将产品从极端温度环境中转移时（例如，从寒冷的卡车转移到温暖潮湿），产品的内部电子器件可能会结露。为避免造成故障，请在接通电源前让产品充分适应周围环境。
· 众所周知，闪光灯会引发癫痫发作。用户必须遵守当地关于闪光灯使用的通知法律。
[bookmark: _Toc3162][bookmark: _Toc21870][bookmark: _Toc865]1.3.产品注意事项
· 在清洁产品或更换保险丝之前，请先断开电源。
· 在不使用时，更换并固定好所有电源、数据、USB 或其他端口的防护罩，使其达到 IP防护等级。
· 在头顶上方安装本产品时，请使用安全绳索。
· 将本产品连接到有接地且受保护的电路。
· 产品开启时，查看光源。
· 在操作或接通电源时，请勿在本产品 20 厘米范围内放置任何易燃材料。
· 如果外壳、镜片或电缆出现损坏，请勿操作本产品。
· 只能使用把手或吊装/安装支架来搬运本产品。
· 为避免不必要的磨损并延长其使用寿命，在不使用时，应通过断路器或拔掉插头完全切断电源。
· 如遇严重的运行问题，应立即停止使用
[bookmark: _Toc1208][bookmark: _Toc18008]

[bookmark: _Toc17476]1.4.产品介绍
· 电压:  AC100~240V  50/60HZ
· 功率:  12*60W（800W）
· 灯珠:  12颗四合一60瓦LED灯珠、432颗2015金黄光灯珠、432颗2015冷白光灯珠
· 控制方式: DMX512、自走、主从、声控、带RDM功能。
· 通道:  CH29.CH62.CH170.CH254.CH308.CH332
· 调光:  32bit 0~100%线性调光
· 特点： 单颗摇摆+染色+光束
· 工作温度: -30度~50度
· [bookmark: _GoBack]频闪频率:  1~30HZ
· 外观:  金属、黑色
· 连接方式：DMX512输入输出 / 电源输入输出。
· IP 等级:  IP20
· 尺寸:                                
· 重量: 26.5KG
[bookmark: _Toc10736][bookmark: _Toc5694][bookmark: _Toc31704]2.显示面板及按键定义
[bookmark: _Toc14101][bookmark: _Toc4410][bookmark: _Toc1308]2.1控制面板
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菜单键：进入/返回主菜单
向上键: 菜单功能向上选择/参数递加
向下键: 菜单功能向下选择/参数递减
确认键：选择菜单功能，并于菜单功能参数修改时做确定并保存。







[bookmark: _Toc29518][bookmark: _Toc15673][bookmark: _Toc5918]2.2菜单功能
[bookmark: _Toc28390][bookmark: _Toc26009]通电开机整机复位后，按菜单键，进入主菜单（主菜单界面无操作30秒后退出），详见主菜单功能表（共5个主菜单选项）；向上或向下键选择主菜单，确认键进入修改各项菜单之功能参数，修改后再按确认键保存当前功能参数（保存后具备掉电记忆）。
	[bookmark: _Toc23239]主菜单
	子菜单
	菜单功能说明

	1、系统设置
	1、DMX地址
	向上或向下修改DMX地址码（地址码可选范围001-512），确认键保存，默认001。

	
	2、编码器
	向上或向下修改开启/关闭，确定键保存，默认关闭，
设置灯具电机软件/机械复位，开启为软件复位，关闭为机械复位。

	
	3、Y反转
	向上或向下修改开启/关闭，确定键保存，默认关闭。

	
	4、放大反转
	向上或向下修改开启/关闭，确定键保存，默认关闭。

	
	5、无信号
	向上或向下修改信号保持/清零，确定键保存，默认清零。

	
	6、声控灵敏度
	向上或向下修改声控灵敏度（可选范围00-99），确认键保存，默认009。

	
	7、复位
	向上或向下修改是/否，确定键保存，默认否。

	
	8、恢复出厂设置
	向上或向下修改是/否，确定键保存，默认否。

	
	9、高级设置
	*** *** *** *** *** 输入正确密码后可设置灯具上锁。

	2、运行模式
	1、运行模式
	向上或向下选择运行模式DMX/声控/自动，确认键保存，默认DMX。

	
	2、通道选择
	向上或向下选择通道 CH29.CH62.CH170.CH254.CH308.CH332确认键保存，默认CH29。

	
	3、Y模式幅度
	向上或向下修改Y模式幅度（可选范围000-255），确认键保存，默认000。

	3、手动控制

	1、Y
	上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	2、Y微调
	上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	3、Y速度
	上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	4、Y模式
	上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	5、CTO
	上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	6、白色CTO
	上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	7、颜色宏
	上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	8、图案
	上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	9、白灯图案
	上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	10、LED模式
	上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	11、LED速度
	上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	12、LED拖尾
	上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	13、白灯模式
	上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	14、白灯速度
	上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	15、白灯拖尾
	上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	16、背景色
	上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	17、背景色调光
	上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	18、调光
	上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	19、白灯调光
	上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	20、频闪
	上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	21、白灯频闪
	上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	22、放大
	上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	23、功能
	上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	24、红色
	上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	25、绿色
	上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	26、蓝色
	上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	27、白色
	上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	28、冷白调光
	上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	29、暖白调光
	上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	4、显示设置
	1、语言选择
	向上或向下选择中文/EN（英文），确认键保存，默认中文。

	
	2、倒显设置
	向上或向下选择关闭/开启倒显设置，确认键保存，默认关闭。

	
	3、屏幕保护
	向上或向下选择关闭/开启屏幕保护，确认键保存，默认开启。

	
	4、软件版本
	05TB程序身份识别码，不可修改。

	5、工厂设置
	显示请输入密码！向上或向下修改为138，再按确认键进入工厂设置。
	1、Y1轴校准
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。

	
	
	2、F1轴校准
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。

	
	
	3、Y2轴校准
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。

	
	
	4、F2轴校准
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。

	
	
	5、Y3轴校准
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。

	
	
	6、F3轴校准
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。

	
	
	7、Y4轴校准
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。

	
	
	8、F4轴校准
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。

	
	
	9、Y5轴校准
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。

	
	
	10、F5轴校准
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。

	
	
	11、Y6轴校准
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。

	
	
	12、F6轴校准
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。

	
	
	13、Y7轴校准
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。

	
	
	14、F7轴校准
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。

	
	
	15、Y8轴校准
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。

	
	
	16、F8轴校准
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。

	
	
	17、Y9轴校准
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。

	
	
	18、F9轴校准
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。

	
	
	19、Y10轴校准
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。

	
	
	20、F10轴校准
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。

	
	
	21、Y11轴校准
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。

	
	
	22、F11轴校准
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。

	
	
	23、Y12轴校准
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。

	
	
	24、F12轴校准
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。

	
	
	25、Y行程
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。

	
	
	26、调焦行程
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。

	
	
	27、红色1
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认252。

	
	
	28、绿色1
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认252。

	
	
	29、蓝色1
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认252。

	
	
	30、白色1
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认252。

	
	
	31、红色2
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认252。

	
	
	32、绿色2
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认252。

	
	
	33、蓝色2
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认252。

	
	
	34、白色2
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认252。

	
	
	35、红色3
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认252。

	
	
	36、绿色3
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认252。

	
	
	37、蓝色3
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认252。

	
	
	38、白色3
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认252。

	
	
	39、红色4
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认252。

	
	
	40、绿色4
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认252。

	
	
	41、蓝色4
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认252。

	
	
	42、白色4
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认252。

	
	
	43、红色5
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认252。

	
	
	44、绿色5
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认252。

	
	
	45、蓝色5
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认252。

	
	
	46、白色5
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认252。

	
	
	47、红色6
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	
	48、绿色6
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	
	49、蓝色6
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	
	50、白色6
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	
	51、红色7
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	
	52、绿色7
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	
	53、蓝色7
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	
	54、白色7
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	
	55、红色8
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	
	56、绿色8
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	
	57、蓝色8
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	
	58、白色8
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	
	59、红色9
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	
	60、绿色9
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	
	61、蓝色9
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	
	62、白色9
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	
	63、红色10
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	
	64、绿色10
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	
	65、蓝色10
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	
	66、白色10
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	
	67、红色11
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	
	68、绿色11
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	
	69、蓝色11
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	
	70、白色11
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	
	71、红色12
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	
	72、绿色12
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	
	73、蓝色12
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	
	74、白色12
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	
	75、LEDYF方向
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	
	76、电流
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认200。

	
	
	77、Logo
	向上或向下选择000 /001，确认键保存，默认000。

	
	
	78、温度
	向上或向下修改温度参数（范围40-70），确认键保存，默认050。

	
	
	79、温度-风扇
	关闭/标准/安静

	
	
	80、LED
	LEDA/LEDB

	
	
	81、混色模式
	向上或向下RGBW/CMY，确认键保存，默认RGBW。

	
	
	82、PWM频率
	向上或向下600/1200/2000/4000/6000/15000Hz，确认键保存，默认1200Hz。

	
	
	83、调光曲线
	线性/平方率/反平方率/S曲线

	
	
	84、调光模式
	快速/平滑

	
	
	85、运动关光
	线性/平方率/反平方率/S曲线

	
	
	86、时间清零
	是/否



3.主从机控制
    有2台或2台以上相同的灯具用DMX三芯信号线连接，所有灯具修改为001~512任意地址码，设置任意一台为主机，其它灯具则为从机，所有从机显示屏不闪烁；用主机调节渐变、脉变、跳变、声控、自走效果时，所有从机同步渐变、脉变、跳变、声控、自走效果。
特别注意：1、一组灯具只能设置一台主机，如果有多台主机，所有灯具会乱闪而不同步。
2、 所有灯具必须是在关闭DMX512控制台时主从机才有作用。
[bookmark: _Toc1496][bookmark: _Toc21764][bookmark: _Toc13804]4.DMX512控制
[bookmark: _Toc32208][bookmark: _Toc5701][bookmark: _Toc32015]4.1  地址码
所有灯具地址码设置好，将所有灯具用DMX三芯信号线并联连接至DMX512控制台，地址码停止闪烁，表示DMX512控制台信号已经发送到灯具，根据通道说明用DMX512控制台控制相关功能。
[bookmark: _Toc30493][bookmark: _Toc6760][bookmark: _Toc19942][bookmark: CH29]4.2  CH29通道表 
	通道
	通道值
	基本功能

	1
	000-255
	Y粗调整(Y模式方向)

	2
	000-255
	Y微调整体(Y模式幅度)

	3
	000-255
	Y速度

	4
	000-255
	Y模式(Y_Mode)

	5
	000-255
	CTC

	6
	000-255
	白灯CTC

	7
	000-255
	颜色宏(Color Chart)

	8
	000-255
	图案(Pattern)

	9
	000-255
	白灯图案(Pattern)

	10
	000-255
	LED内置效果

	11
	000-255
	LED内置效果速度

	12
	000-255
	LED内置效果拖尾时间

	13
	000-255
	白灯内置效果

	14
	000-255
	白灯内置效果速度

	15
	000-255
	白灯内置效果拖尾时间

	16
	000-255
	LED背景色

	17
	000-255
	LED背景色调光

	18
	000-255
	总调光

	19
	000-255
	白灯总调光

	20
	000-255
	频闪(Shutter)

	21
	000-255
	白灯频闪(Shutter)

	22
	000-255
	放大整体

	23
	000-255
	功能(Function)

	24
	000-255
	红色(效果选色)

	25
	000-255
	绿色(效果选色)

	26
	000-255
	蓝色(效果选色)

	27
	000-255
	白色(效果选色)

	28
	000-255
	冷白总调光

	29
	000-255
	暖白总调光


[bookmark: _Toc7322][bookmark: _Toc16765][bookmark: _4.3  CH62通道表][bookmark: _Toc29241][bookmark: CH62]4.3  CH62通道表
	[bookmark: _Toc12426][bookmark: _Toc1017][bookmark: _Toc20942]通道
	通道值
	基本功能

	1
	000-255
	Y1粗调(Y模式方向)

	2
	000-255
	Y1微调

	3
	000-255
	Y2粗调(Y模式幅度)

	4
	000-255
	Y2微调
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	21
	000-255
	Y11粗调

	22
	000-255
	Y11微调

	23
	000-255
	Y12粗调

	24
	000-255
	Y12微调

	25
	000-255
	Y速度

	26
	000-255
	Y模式(Y_Mode)

	27
	000-255
	CTC

	28
	000-255
	白灯CTC

	29
	000-255
	颜色宏(Color Chart)

	30
	000-255
	图案(Pattern)

	31
	000-255
	白灯图案(Pattern)

	32
	000-255
	LED内置效果

	33
	000-255
	LED内置效果速度

	34
	000-255
	LED内置效果拖尾时间

	35
	000-255
	白灯内置效果

	36
	000-255
	白灯内置效果速度

	37
	000-255
	白灯内置效果拖尾时间

	38
	000-255
	LED背景色

	39
	000-255
	LED背景色调光粗调

	40
	000-255
	总调光

	41
	000-255
	白灯总调光

	42
	000-255
	频闪(Shutter)

	43
	000-255
	白灯频闪(Shutter)

	44
	000-255
	放大1
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	55
	000-255
	放大12

	56
	000-255
	功能(Function)

	57
	000-255
	红色(效果选色)

	58
	000-255
	绿色(效果选色)

	59
	000-255
	蓝色(效果选色)

	60
	000-255
	白色(效果选色)

	61
	000-255
	冷白总调光

	62
	000-255
	暖白总调光


[bookmark: _4.4  CH170通道表][bookmark: CH170]4.4  CH170通道表
	[bookmark: _Toc723][bookmark: _Toc19036][bookmark: _Toc25687]通道
	通道值
	基本功能

	1
	000-255
	总调光

	2
	000-255
	总调光微调

	3
	000-255
	频闪(Shutter)

	4
	000-255
	白灯频闪(Shutter)

	5
	000-255
	CTC

	6
	000-255
	图案(Pattern)

	7
	000-255
	白灯图案(Pattern)

	8
	000-255
	颜色宏(Color Chart)

	9
	000-255
	白灯内置效果

	10
	000-255
	白灯内置效果速度

	11
	000-255
	白灯内置效果拖尾时间

	12
	000-255
	功能(Function)

	13
	000-255
	Y1粗调

	14
	000-255
	Y1微调

	15
	000-255
	放大1

	16
	000-255
	红色1粗调

	17
	000-255
	红色1微调

	18
	000-255
	绿色1粗调

	19
	000-255
	绿色1微调

	20
	000-255
	蓝色1粗调

	21
	000-255
	蓝色1微调

	22
	000-255
	白色1粗调

	23
	000-255
	白色1微调

	24
	000-255
	冷白1-2-3-70-71-72

	25
	000-255
	暖白1-2-3-70-71-72

	26
	000-255
	Y2粗调

	27
	000-255
	Y2微调

	28
	000-255
	放大2

	29
	000-255
	红色2粗调

	30
	000-255
	红色2微调

	31
	000-255
	绿色2粗调

	32
	000-255
	绿色2微调

	33
	000-255
	蓝色2粗调

	34
	000-255
	蓝色2微调

	35
	000-255
	白色2粗调

	36
	000-255
	白色2微调

	37
	000-255
	冷白4-5-6-67-68-69

	38
	000-255
	暖白4-5-6-67-68-69
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	143
	000-255
	Y11粗调

	144
	000-255
	Y11微调

	145
	000-255
	放大11

	146
	000-255
	红色11粗调

	147
	000-255
	红色11微调

	148
	000-255
	绿色11粗调

	149
	000-255
	绿色11微调

	150
	000-255
	蓝色11粗调

	151
	000-255
	蓝色11微调

	152
	000-255
	白色11粗调

	153
	000-255
	白色11微调

	154
	000-255
	冷白31-32-33-40-41-42

	155
	000-255
	暖白31-32-33-40-41-42

	156
	000-255
	Y12粗调

	157
	000-255
	Y12微调

	158
	000-255
	放大12

	159
	000-255
	红色12粗调

	160
	000-255
	红色12微调

	161
	000-255
	绿色12粗调

	162
	000-255
	绿色12微调

	163
	000-255
	蓝色12粗调

	164
	000-255
	蓝色12微调

	165
	000-255
	白色12粗调

	166
	000-255
	白色12微调

	167
	000-255
	冷白34-35-36-37-38-39

	168
	000-255
	暖白34-35-36-37-38-39

	169
	000-255
	冷白总调光

	170
	000-255
	暖白总调光


[bookmark: CH254]4.5  CH254通道表
	通道
	通道值
	基本功能

	1
	000-255
	Y1粗调(Y模式方向)

	2
	000-255
	Y1微调

	3
	000-255
	Y2粗调(Y模式幅度)

	4
	000-255
	Y2微调
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	21
	000-255
	Y11粗调

	22
	000-255
	Y11微调

	23
	000-255
	Y12粗调

	24
	000-255
	Y12微调

	25
	000-255
	Y速度

	26
	000-255
	Y模式(Y_Mode)

	27
	000-255
	CTC

	28
	000-255
	白灯CTC

	29
	000-255
	颜色宏(Color Chart)

	30
	000-255
	图案(Pattern)

	31
	000-255
	白灯图案(Pattern)

	32
	000-255
	LED内置效果

	33
	000-255
	LED内置效果速度

	34
	000-255
	LED内置效果拖尾时间

	35
	000-255
	白灯内置效果

	36
	000-255
	白灯内置效果速度

	37
	000-255
	白灯内置效果拖尾时间

	38
	000-255
	LED背景色

	39
	000-255
	LED背景色调光粗调

	40
	000-255
	总调光

	41
	000-255
	白灯总调光

	42
	000-255
	频闪(Shutter)

	43
	000-255
	白灯频闪(Shutter)

	44
	000-255
	放大1
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	55
	000-255
	放大12

	56
	000-255
	功能(Function)

	57
	000-255
	红色(效果选色)

	58
	000-255
	绿色(效果选色)

	59
	000-255
	蓝色(效果选色)

	60
	000-255
	白色(效果选色)

	61
	000-255
	冷白总调光

	62
	000-255
	暖白总调光

	63
	000-255
	红色1

	64
	000-255
	绿色1

	65
	000-255
	蓝色1

	66
	000-255
	白色1
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	107
	000-255
	红色12

	108
	000-255
	绿色12

	109
	000-255
	蓝色12

	110
	000-255
	白色12

	111
	000-255
	冷白1

	112
	000-255
	暖白1

	[image: 箭头]
	[image: 箭头]
	[image: 箭头]

	253
	000-255
	冷白72

	254
	000-255
	暖白72


[bookmark: _Toc31878][bookmark: _Toc8231][bookmark: _Toc13720][bookmark: CH308]4.6  CH308通道表
	通道
	通道值
	基本功能

	1
	000-255
	Y1粗调(Y模式方向)

	2
	000-255
	Y1微调

	3
	000-255
	Y2粗调(Y模式幅度)

	4
	000-255
	Y2微调
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	21
	000-255
	Y11粗调

	22
	000-255
	Y11微调

	23
	000-255
	Y12粗调

	24
	000-255
	Y12微调

	25
	000-255
	Y速度

	26
	000-255
	Y模式(Y_Mode)

	27
	000-255
	CTC

	28
	000-255
	白灯CTC

	29
	000-255
	颜色宏(Color Chart)

	30
	000-255
	图案(Pattern)

	31
	000-255
	白灯图案(Pattern)

	32
	000-255
	LED内置效果

	33
	000-255
	LED内置效果速度

	34
	000-255
	LED内置效果拖尾时间

	35
	000-255
	白灯内置效果

	36
	000-255
	白灯内置效果速度

	37
	000-255
	白灯内置效果拖尾时间

	38
	000-255
	LED背景色

	39
	000-255
	LED背景色调光粗调

	40
	000-255
	LED背景色调光微调

	41
	000-255
	总调光

	42
	000-255
	总调光微调

	43
	000-255
	白灯总调光

	44
	000-255
	频闪(Shutter)

	45
	000-255
	白灯频闪(Shutter)

	46
	000-255
	放大1
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	57
	000-255
	放大12

	58
	000-255
	功能(Function)

	59
	000-255
	红色(效果选色)

	60
	000-255
	红色微调(效果选色)

	61
	000-255
	绿色(效果选色)

	62
	000-255
	绿色微调(效果选色)

	63
	000-255
	蓝色(效果选色)

	64
	000-255
	蓝色微调(效果选色)

	65
	000-255
	白色(效果选色)

	66
	000-255
	白色微调(效果选色)

	67
	000-255
	冷白总调光

	68
	000-255
	暖白总调光

	69
	000-255
	红色1粗调

	70
	000-255
	红色1微调

	71
	000-255
	绿色1粗调

	72
	000-255
	绿色1微调

	73
	000-255
	蓝色1粗调

	74
	000-255
	蓝色1微调

	75
	000-255
	白色1粗调

	76
	000-255
	白色1微调
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	157
	000-255
	红色12粗调

	158
	000-255
	红色12微调

	159
	000-255
	绿色12粗调

	160
	000-255
	绿色12微调

	161
	000-255
	蓝色12粗调

	162
	000-255
	蓝色12微调

	163
	000-255
	白色12粗调

	164
	000-255
	白色12微调

	165
	000-255
	冷白1

	166
	000-255
	暖白1
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	307
	000-255
	冷白72

	308
	000-255
	暖白72



[bookmark: CH332]4.7  CH332通道表
	[bookmark: _Toc6130][bookmark: _Toc20966][bookmark: _Toc16616]通道
	通道值
	基本功能

	1
	000-255
	Y1粗调(Y模式方向)

	2
	000-255
	Y1微调

	3
	000-255
	Y2粗调(Y模式幅度)

	4
	000-255
	Y2微调
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	21
	000-255
	Y11粗调

	22
	000-255
	Y11微调

	23
	000-255
	Y12粗调

	24
	000-255
	Y12微调

	25
	000-255
	Y速度

	26
	000-255
	Y模式(Y_Mode)

	27
	000-255
	CTC

	28
	000-255
	白灯CTC

	29
	000-255
	颜色宏(Color Chart)

	30
	000-255
	图案(Pattern)

	31
	000-255
	白灯图案(Pattern)

	32
	000-255
	LED内置效果

	33
	000-255
	LED内置效果速度

	34
	000-255
	LED内置效果拖尾时间

	35
	000-255
	白灯内置效果

	36
	000-255
	白灯内置效果速度

	37
	000-255
	白灯内置效果拖尾时间

	38
	000-255
	LED背景色

	39
	000-255
	LED背景色调光粗调

	40
	000-255
	LED背景色调光微调

	41
	000-255
	总调光

	42
	000-255
	总调光微调

	43
	000-255
	白灯总调光

	44
	000-255
	频闪(Shutter)

	45
	000-255
	白灯频闪(Shutter)

	46
	000-255
	放大1
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	57
	000-255
	放大12

	58
	000-255
	功能(Function)

	59
	000-255
	红色(效果选色)

	60
	000-255
	红色微调(效果选色)

	61
	000-255
	绿色(效果选色)

	62
	000-255
	绿色微调(效果选色)

	63
	000-255
	蓝色(效果选色)

	64
	000-255
	蓝色微调(效果选色)

	65
	000-255
	白色(效果选色)

	66
	000-255
	白色微调(效果选色)

	67
	000-255
	冷白总调光

	68
	000-255
	暖白总调光

	69
	000-255
	调光1粗调

	70
	000-255
	调光1微调

	71
	000-255
	红色1粗调

	72
	000-255
	红色1微调

	73
	000-255
	绿色1粗调

	74
	000-255
	绿色1微调

	75
	000-255
	蓝色1粗调

	76
	000-255
	蓝色1微调

	77
	000-255
	白色1粗调

	78
	000-255
	白色1微调
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	179
	000-255
	调光12粗调

	180
	000-255
	调光12微调

	181
	000-255
	红色12粗调

	182
	000-255
	红色12微调

	183
	000-255
	绿色12粗调

	184
	000-255
	绿色12微调

	185
	000-255
	蓝色12粗调

	186
	000-255
	蓝色12微调

	187
	000-255
	白色12粗调

	188
	000-255
	白色12微调

	189
	000-255
	冷白1

	190
	000-255
	暖白1
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	331
	000-255
	冷白72

	332
	000-255
	暖白72



	说明1
	
	
	
	
	

	菜单Y模式幅度为0，用Y整控微调或者Y2粗调，控制 Y模式幅度
	
	
	
	

	菜单Y模式幅度为1--255，功能通道205--255，控制Y模式幅度  
功能通道为0--204，用菜单设置的Y模式幅度，控制Y模式幅度



[bookmark: Pattern]Pattern
[image: 屏幕截图 2025-06-07 152138]


[bookmark: Y_Mod]
Y Mode
	通道
	通道值
	基本功能

	1
	000-003
	无效果

	2
	004-075
	每4个数值一个效果，一共17个效果

	3
	076-255
	效果18



[bookmark: Store]Strobe
	通道
	通道值
	基本功能

	1
	000-019
	光阀关闭

	2
	020-024
	光阀打开

	3
	025-064
	频闪由从快到慢

	4
	065-069
	光阀打开

	5
	070-084
	100-0%频闪，从快到慢

	6
	085-089
	光阀打开

	7
	090-104
	0-100%频闪，从快到慢

	8
	105-109
	光阀打开

	9
	110-124
	随机频闪，从快到慢

	10
	125-129
	光阀打开

	11
	130-144
	随机100-0%频闪，从快到慢

	12
	145-149
	光阀打开

	13
	150-164
	随机0-100%频闪，从快到慢

	14
	165-169
	光阀打开

	15
	170-184
	脉冲频闪 1，从快到慢

	16
	185-189
	光阀打开

	17
	190-204
	随机脉冲频闪，从快到慢

	18
	205-209
	光阀打开

	19
	210-224
	0-100-0%频闪，从快到慢

	20
	225-229
	光阀打开

	21
	230-244
	100-0-100%频闪，从快到慢

	22
	245-255
	光阀打开



[bookmark: ControlSettings][bookmark: ColorChart]Color Chart（颜色宏）
	通道
	通道值
	基本功能

	1
	0
	无

	2
	001-002
	2700k

	3
	003-004
	3200k

	4
	005-006
	4200k

	5
	007-008
	5600k

	6
	009-010
	8000k

	7
	011
	蓝色

	8
	012-048
	蓝色到青色

	9
	049
	青色

	10
	050-086
	青色到绿色

	11
	087
	绿色

	12
	088-124
	绿色到黄色

	13
	125
	黄色

	14
	126-162
	黄色到红色

	15
	163
	红色

	16
	164-200
	红色到品红

	17
	201
	品红

	18
	202-238
	品红色到蓝色

	19
	239
	蓝色

	20
	240-247
	渐变效果，从快到慢

	21
	248-255
	脉变效果，从快到慢



[bookmark: Function]Function
	[bookmark: _Toc24415]通道
	通道值
	基本功能

	1
	000-009
	空

	2
	010-014
	Y轴运动关光开启

	3
	015-019
	Y轴运动关光关闭

	4
	020-024
	rgbw

	5
	025-029
	cmy

	6
	030-034
	Y轴整控开启

	7
	035-039
	Y轴整控关闭

	8
	040-044
	保留

	9
	045-049
	保留

	10
	050-054
	保留

	11
	055-059
	Y轴复位

	12
	060-064
	放大复位

	13
	065-069
	放大安静复位

	14
	070-074
	整机复位（需要归零）

	15
	075-079
	灯头顺序1-12

	16
	080-084
	灯头顺序12-1

	17
	085-089
	保留

	18
	090-094
	Y反转开启

	19
	095-099
	保留

	20
	100-104
	Y反转关闭

	21
	105-109
	保留

	22
	110-114
	保留

	23
	115-119
	保留

	24
	120-134
	保留

	25
	135-139
	快速调光

	26
	140-144
	平滑调光

	27
	145-149
	线性曲线

	28
	150-154
	平方率曲线

	29
	155-159
	反平方率曲线

	30
	160-164
	S曲线

	31
	165-169
	保留

	32
	170-174
	保留

	33
	175-179
	pwm频率600HZ

	34
	180-184
	pwm频率1200HZ

	35
	185-189
	pwm频率2000HZ

	36
	190-194
	pwm频率4000HZ

	37
	195-199
	pwm频率6000HZ

	38
	200-204
	pwm频率15000HZ

	39
	205-255
	Y模式幅度





















5. 常见故障
针对一些常见的故障，提出了相应的解决方案。任何无法解决的问题都应该由专业人员来处理。在维 护灯具之前，请先断开电源。
1. 灯珠不亮
· 检查是否安装了与灯具相匹配的电压；
· 检查灯具供电电源连接处或控制开关是否接触不良；
· 检查电力供应是否不足；
· 检查DMX512控制器是否发送了指令。
2. 灯具正常复位后不接受控台的控制
· 检查灯具数字启动地址数值和功能选项是否正确；
· 检查通讯控制线路的连接情况是否正确、通讯线路过长或已经中断；
· 检查控制设备是否失效，检查串联接入的信号放大器是否失效；
· 检查通讯线路是否过长或有其他设备相互干扰；
· 优化布线，缩短控制信号线的长度，高压与低压线路分开布线；
· 添加信号放大器；
· 信号线采用优质屏蔽双绞线；
· 在灯具末端连接信号终端电阻(120欧姆）。
3. 灯具不能启动
· 检查供电电源参数是否与灯具相符；
· 检查灯具在长途运输过程中因挤压变形、内部零件震动、潮湿等原因，而导致接触不良 或脱落。
· 请检查灯具内部导线及接插件是否脱落、松动。
· 检查灯具电子元器件（如电子变压器、PCB板、电机控制板等）是否有松动、短路和烧坏现象。
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