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注意事项和安装 
1.1 声明
感谢您选择我们的产品！此产品状况良好，出厂时包装完整。为了您安全有效地使用本产品，请在使用本产品前仔细完整地阅读本说明。本说明手册包含安装和使用的重要信息。请按照说明进行安装和作。同时，请妥善保管本使用说明书，以备不时使用。对于因个人在安装、使用或维护过程中未遵循说明而对灯具或其他性能造成的损坏，我们公司不承担任何责任。
					本手册如有技术更改，恕不另行通知。
1.2 维护
· 在进行维护之前断开电源。
· 灯管应保持干燥，避免在潮湿环境中工作。
· 间歇使用将有效延长灯具的使用寿命。
· 为了延长灯具使用寿命，请经常清洁风扇和风扇网以及镜头。
· 请勿用酒精等有机溶剂摩擦灯具外壳，以免造成损坏。
1.3 产品注意事项
· 此灯具仅供专业使用。
· 运行前确保电源电压与设备要求一致。
· 请勿将本产品放置于容易松动或摇晃的地方。
· 在使用过程中，如果灯出现异常，应及时停止使用灯具。
· 为保证产品的使用寿命，产品不宜放置在潮湿或漏水的地方，也不应在温度超过60度的环境中工作。
· 停电后，需要 20 分钟才能使用灯完全冷却，然后才能再次使用电源。
· 必须定期检查灯具的旋转部件和粘贴附件。如果松动和晃动，应及时加固，以防止发生意外。
· 为保证本产品的正常使用，请仔细阅读使用说明。
1.4 产品介绍
· 光源功率：400W;
· 电源: AC 110V~220V/50~60Hz;
· 色盘：每个色盘由 8个色盘+白光组成;
· 颜色系统：独立的CMY+CTO混色系统
· 图案盘：12个图案+白圆组成;
· 玻璃图案：7个图案+白圆组成;
· 540° 平移，270° 倾斜；
· [bookmark: _GoBack]过热保护;
· 控制方式：DMX512/主从/自动;
· IP20 防护等级

1.5 信号线连接
灯具具有标准的 DMX 输入和输出 3 核或 5 核 XLR 插座。使用专为 DMX 512 设计的屏蔽双绞线信号线;信号线一般在 150 米处连接，长距离信号传输必须加 DMX512 信号放大器。
将屏蔽双绞线信号线从控制器的 DMX 插座连接到第一台设备的 DMX 输入端，从第一台设备的 DMX 插座连接到第二台设备的 DMX 输入端，以此类推，直到所有灯都连接完毕。然后在每个电路上最后连接的出灯口 3 芯插孔上安装一个端子插头。（在 3 芯插针加农炮插头的 2 和 3 引脚之间焊接一个 4/1W、120Ω 电阻）。


重要提示：电线不应相互接触或接触金属外壳。


[image: dmx]
图 1 DMX 信号线连接示意图



灯具起始地址代码的计算方法：

当前灯具的初始地址码等于 （前一个灯具的初始地址码） （灯具的通道数）
1：第一个灯具的起始地址代码值 A001。

2：控制器的基本通道数，应大于或等于灯管使用的通道总数。

3：注意：使用任何控制器时，每盏灯都应有自己的初始地址码，如果第一盏灯的初始地址码设置为001，则灯通道通数为24CH;然后第二个灯地址代码的开头设置为 025;第三个灯的初始地址代码设置为 050;以此类推，（此设置也需要根据不同的控制平台来确定）

1.6 安装

灯具可以水平放置、倾斜放置和倒挂。斜挂和倒挂时一定要注意安装方法。
如图 2 所示，在定位灯具之前，必须保证安装地点的稳定性。安装反向悬挂时，必须确保灯不会掉落在支撑架上。必须使用穿过支撑架的安全绳和辅助悬挂的灯手柄，以确保安全。防止灯具掉落和滑动
。
	在安装调试灯具时，禁止行人从其下方经过。定期检查安全绳是否磨损，吊钩螺丝是否松动。

	因吊灯安装不稳定而造成的灯掉落一切后果，我公司不承担任何责任。

[image: ][image: ]
[bookmark: _Ref386500717]倒挂灯的示意图
















控制面板

2.1 按键说明
[image: D:\1小聪\客户说明书（英文版）\1.png1]
图 3 面板上的关键描述示意图

下面以“修改 DMX 地址码”为例，介绍按键的使用方法：

1、如果当前不是主界面，按“左”键（一次或多次）返回主界面

2、在主界面中，按“上”键或“下”键选择“DMX设置”按钮

3. 按“确定”键进入“DMX设置”界面

4、按“上”键或“下”键修改DMX地址码

5、按“确定”键退出编辑状态

6. 在主界面按右键，进入校准界面快捷键。

7. 注意：主界面底部的快捷键，中/英文，屏幕悬停和重置，只能手动触摸，不能按下。


 



2.2.1  DMX 设置

按键说明：按上或下为 1 或 -1 模式;按右键是下一个;按左侧并确认按钮保存并退出。
2.2.2 菜单
	一级菜单
	二级菜单
	三级菜单
	四级菜单
	五级菜单
	

	 DMX 设置
	DMX 地址
	1 - 512
	
	
	

	
	通道模式
	24CH
	
	
	

	
	运行模式
	DMX 
	
	
	

	
	
	自动
	
	
	

	
	
	声控
	
	
	

	效果设置
	水平反向
	 否
	
	
	

	
	
	是
	
	
	

	
	T垂直反向
	否
	
	
	

	
	
	是
	
	
	

	
	垂直 反馈
	关
	
	
	

	
	
	开
	
	
	

	
	调光曲线
	直线
	
	
	

	
	
	平方律
	
	
	

	
	
	反平方律
	
	
	

	
	
	S-曲线
	
	
	

	
	 调光频率
	600赫兹
	
	
	

	
	
	1200
	
	
	

	
	
	2400赫兹
	
	
	

	
	
	4800赫兹
	
	
	

	
	
	9600赫兹
	
	
	

	
	
	12000赫兹
	
	
	

	
	
	24000赫兹
	
	
	

	
	无信号模式
	黑场
	
	
	

	
	
	保持
	
	
	

	
	主从模式
	从机
	
	
	

	
	
	M主机
	
	
	

	
	声控灵敏度
	10 - 100
	
	
	

	显示设置
	显示方向
	Normal / 正常
	
	
	

	
	
	Rotate 180 / 旋转180°
	
	
	

	
	显示亮度
	1-100
	
	
	

	
	温度单位
	°C
	
	
	

	
	
	°F
	
	
	

	
	 语言
	English
	
	
	

	
	
	中文
	
	
	

	电机复位
	部
	否
	
	
	

	
	
	是
	
	
	

	
	垂直
	否
	
	
	

	
	
	是
	
	
	

	
	头部
	否
	
	
	

	
	
	是
	
	
	

	手动控制
	水平
	0 - 255
	
	
	

	
	。。。
	0 - 255
	
	
	

	
	功能设置
	0 - 255
	
	
	

	MX 实况
	水平
	0 - 255
	
	
	

	
	。。。
	0 - 255
	
	
	

	
	功能设置
	0 - 255
	
	
	

	服务 
	密码
	校正
	 电机校准
	 水平
	-128 -> 127

	
	
	
	
	。。。
	-128 -> 127

	
	
	恢复出厂设置
	 否
	
	




[bookmark: _Ref415557587]
通道表 :
	24CH
	功能
	通道数值
	效果

	1
	水平
	000-255
	0-100%

	2
	水平微调
	000-255
	0-100%

	3
	垂直
	000-255
	0-100%

	4
	 垂直微调
	000-255
	0-100%

	5
	 水平垂直速度
	000-255
	水平垂直速度，快到慢

	6
	雾化
	000-127
	无雾化

	
	
	128-255
	雾化切入

	7
	调光
	000-255
	从0%到100%

	8
	 调光微调
	000-255
	从0%到100%

	9
	频闪
	000-009
	开光

	
	
	010-199
	同步频闪慢到快

	
	
	200-249
	随机频闪慢到快

	
	
	231-255
	开光

	10
	色温
	000-255
	从0%到100%

	11
	青色
	000-255
	从0%到100%

	12
	品红
	000-255
	从0%到100%

	13
	黄色
	000-255
	从0%到100%

	14
	色盘
	000-009
	白光

	
	
	010-019
	颜色1

	
	
	020-029
	颜色2

	
	
	030-039
	颜色3

	
	
	040-049
	颜色4

	
	
	050-059
	颜色5

	
	
	060-069
	颜色6

	
	
	070-079
	颜色7

	
	
	080-089
	颜色8

	
	
	090-99
	白光 + 颜色1

	
	
	100-109
	颜色1 + 颜色2

	
	
	110-119
	颜色2 + 颜色3

	
	
	120-129
	颜色3 + 颜色4

	
	
	130-139
	颜色4 + 颜色5

	
	
	140-149
	颜色5 + 颜色6

	
	
	150-159
	颜色6 + 颜色7

	
	
	160-169
	颜色7 + 颜色8

	
	
	170-179
	颜色8 + 颜色9

	
	
	180-189
	正转慢到快

	
	
	216-220
	停止

	
	
	221-255
	反转慢到快

	15
	固定图案
	000-007
	白光

	
	
	008-015
	图案1

	
	
	016-023
	图案2

	
	
	024-033
	图案3

	
	
	032-039
	图案4

	
	
	040-047
	图案5

	
	
	048-055
	图案6

	
	
	056-063
	图案7

	
	
	064-071
	图案8

	
	
	072-079
	图案9

	
	
	080-087
	图案10

	
	
	088-095
	图案11

	
	
	096-103
	图案1抖动从慢到快

	
	
	104-111
	图案2抖动从慢到快

	
	
	112-119
	图案3抖动从慢到快

	
	
	120-127
	图案4抖动从慢到快

	
	
	128-137
	图案5抖动从慢到快

	
	
	136-143
	图案6抖动从慢到快

	
	
	144-151
	图案7抖动从慢到快

	
	
	152-159
	图案8抖动从慢到快

	
	
	160-167
	图案9抖动从慢到快

	
	
	168-175
	图案10抖动从慢到快

	
	
	176-183
	图案11抖动从慢到快

	
	
	184-191
	图案12抖动从慢到快

	
	
	192-221
	正转慢到快

	
	
	222-225
	停止

	
	
	226-255
	反转慢到快

	16
	旋转图案
	000-009
	白光

	
	
	010-019
	图案1

	
	
	020-029
	图案2

	
	
	030-039
	图案3

	
	
	040-049
	图案4

	
	
	050-059
	图案5

	
	
	060-069
	图案6

	
	
	070-079
	图案7

	
	
	100-109
	图案1抖动从慢到快

	
	
	110-119
	图案2抖动从慢到快

	
	
	120-129
	图案3抖动从慢到快

	
	
	130-139
	图案4抖动从慢到快

	
	
	140-149
	图案5抖动从慢到快

	
	
	150-159
	图案6抖动从慢到快

	
	
	160-169
	图案7抖动从慢到快

	
	
	190-199
	正转慢到快

	
	
	222-223
	停止

	
	
	224-255
	反转慢到快

	17
	 图案自转
	000-127
	图案角度调节

	
	
	128-190
	图案正转慢到快

	
	
	191-192
	图案自转停止

	
	
	193-255
	图案反转慢到快

	18
	调焦
	000-255
	从0%到100%

	19
	缩放
	000-255
	从0%到100%

	20
	棱镜1
	000-127
	无棱镜1

	
	
	128-255
	棱镜1切入

	21
	 棱镜1自转
	000-063
	棱镜角度调节

	
	
	064-126
	棱镜正转慢到快

	
	
	127-128
	棱镜自转停止

	
	
	129-191
	棱镜反转慢到快

	
	
	192-255
	棱镜旋转抖动

	22
	棱镜2
	000-127
	无棱镜2

	
	
	128-255
	棱镜2切入

	23
	棱镜2自转
	000-063
	棱镜角度调节

	
	
	064-126
	棱镜正转慢到快

	
	
	127-128
	棱镜自转停止

	
	
	129-255
	棱镜反转慢到快

	
	
	192-255
	棱镜旋转抖动

	24
	功能
	230-235
	头部电机复位，保持3S

	
	
	240-245
	XY复位，保持3S

	
	
	250-255
	全部电机复位，保持3S









常见故障
根据一些常见的故障，提出相应的解决方案。任何无法解决的问题都应该由专业人士处理。在维护灯具之前断开它。
正常重置后，灯将不接受来自控制台的控制
· 检查灯具数字起始地址值和功能选项是否正确;
· 检查通讯控制线是否连接正确、通讯线是否过长或已中断;
· 检查控制设备是否无效，检查串行接入信号放大器是否无效;
·   检查通讯线路是否过长或其他设备相互干扰;
· 优化布线，缩短控制信号线长度，高低压线分开布线;
· 添加信号放大器;
· 信号线采用优质屏蔽双绞线;
· 在灯的末端连接信号端子电阻 （120 ohm）。

灯具无法启动
· 检查电源参数是否与灯具一致;
· 检查长距离运输过程中因挤压变形、振动、内部零件受潮等原因造成的接触不良
或者掉下来。
· 请检查灯的内部集成电线连接器是否脱落或松动。
· 检查灯管的电子元件（如电子变压器、PCB板、电机控制板等）是否松动、短路和烧坏。

工作时，灯的 X 轴或 Y 轴动作不正常
· 按照上一步逐一检查;
· 检查灯管中X、Y轴方向对应的传动带是否脱落、断裂;
· 检查灯中 X 和 Y 方向对应的数据反馈接收器（光耦）是否损坏;
· 重新启动机器并重置一次。
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