	产品技术规格书（摇头灯系列）

	产品图片
	产品尺寸图
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	灯具规格
	参数

	产品名称
	户外防水激光光束灯
	产品型号
	 300 IP LASER
	输入：AC100V-240V 50/60HZ
功耗：450W
光源：300W白色激光光源
灯泡寿命：30000小时
出光镜头直径：180mm
光束角：1°
CCT：7000K
CRI：＞64
灯光通量：12000 lumens
工作温度：-10-40℃
控制模式：DMX512，主从，自走，RDM
通道：21CH/22CH
颜色：线性CMY混色系统线性CTO色温调节，2700K-6700K
颜色盘1：6种固定颜色 
颜色盘2：6种固定颜色 
图案盘：1个固定图案盘17种图案+1白光
棱镜 : 8 棱镜、24棱镜、6排镜，多种棱镜宏组合效果
雾化：1个雾化镜
调光：0-100％顺滑调光
频闪：1-25次/秒，可调节脉冲/随机频闪
IP 等级：IP66，防水
水平移动：540 度 16 bit
垂直移动：270 度 16 bit
显示：带4个触摸按钮的 LCD 显示屏
冷却风扇：静音风扇，速度可变
机身：镁合金
信号连接：DMX 3芯输入/输出 + 5芯输入/输出
电源连接：Powercon 输入/输出
产品尺寸：694*386*290mm
包装尺寸：790*405*485mm
[bookmark: _GoBack]净重：24.5kg
毛重：27.5kg

	
	
	灯具颜色
	黑色
	

	净    重
	24.5kg
	毛重包装
	27.5kg
	

	产品尺寸
	694*386*290mm
	包装尺寸
	790*405*485mm
	

	防护等级
	IP66
	灯具材料
	全镁合金机身
	

	
	
	
	
	

	光学系统
	效果系统
	

	光源信息
	300W白色激光光源
	旋转图案
	无
	

	光源寿命
	30000小时
	固定图案
	1个固定图案盘17种图案，可变速抖动及双向旋转
	

	光束角度
	1°
	颜色
	2个色盘12种颜色，可实现双向彩虹效果、半色及线性调节
	

	色    温
	7000K
	棱镜
	3个棱镜，可双向变速旋转，可实现叠加效果
	

	调光
	0-100%顺滑调光
	雾化
	1个独立雾化效果，光斑柔和自然
	

	调焦
	0~100%电子高清调焦
	频闪
	每秒1-20Hz快速频闪，具备脉冲频闪，同步异步频闪效果
	

	电气连接
	控制系统
	

	输入电压
	AC 100V-240V，50/60HZ
	机械运动
	水平扫描角度540°,垂直扫描角270°,自动回位纠正及16bit精度微调功能
	

	整灯功率
	450W
	通信设计
	DMX有线/无线传送，通过DMX数据线方便、快捷升级软件
	

	信号连接
	3芯/5芯防水信号线&西尚防水三芯卡侬座
	散热系统
	风扇散热结构与温度智能监控技术，自动调整散热系统，有效控制灯具温度
	

	电源连接
	防水电源线输入/输出&西尚防水电源座
	控制协议
	自走，主从模式，DMX512
	

	显示屏
	2.8寸显示屏，带自动翻转功能
	通道模式
	21CH/22CH
	

	其他
	
	

	照度表
	颜色：线性CMY混色系统线性CTO色温调节，2个颜色盘12种颜色
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	图案盘
	效果
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