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菜单键：进入/返回主菜单
向上键: 菜单功能向上选择/参数递加
向下键: 菜单功能向下选择/参数递减	
确认键：选择菜单功能，并于菜单功能参数修改时做确定并保存。
二、菜单功能
通电开机整机复位后，按菜单键，进入主菜单（主菜单界面无操作30秒后退出），详见主菜单功能表（共5个主菜单选项）；向上或向下键选择主菜单，确认键进入修改各项菜单之功能参数，修改后再按确认键保存当前功能参数（保存后具备掉电记忆）。
	主菜单
	子菜单
	菜单功能说明

	1、系统设置
	1、DMX地址
	向上或向下修改DMX地址码（地址码可选范围001-512），确认键保存，默认001。

	
	2、编码器
	向上或向下修改编码器开启/关闭，确认键保存，默认开启。

	
	3、X反转
	向上或向下修改X反转开启/关闭，确认键保存，默认关闭。

	
	4、Y反转
	向上或向下修改Y反转开启/关闭，确认键保存，默认关闭。

	
	5、高级设置
	

	2、运行模式
	1、运行模式
	向上或向下选择运行模式DMX/声控/自动，确认键保存，默认DMX。

	
	2、通道选择
	向上或向下选择通道CH26、CH36、CH60、CH66、CH186确认键保存，默认CH26。

	3、手动控制

	1、Y轴
	向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	2、Y微调
	向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	3、Y速度
	向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	4、调焦
	向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	5、调光
	向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	6、A频闪
	向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	7、A红色
	向上或向下修改红色灯珠亮度（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	8、A绿色
	向上或向下修改绿色灯珠亮度（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	9、A蓝色
	向上或向下修改蓝色灯珠亮度（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	10、A白色
	向上或向下修改白色灯珠亮度（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	11、A模式
	向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	12、A速度
	向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	13、A背景色
	向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	14、A背景色调光
	向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	15、B频闪
	向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	16、B红色
	向上或向下修改红色灯珠亮度（可调范围000-255），确认键保存，默认255。

	
	17、B绿色
	向上或向下修改绿色灯珠亮度（可调范围000-255），确认键保存，默认255。

	
	18、B蓝色
	向上或向下修改蓝色灯珠亮度（可调范围000-255），确认键保存，默认255。

	
	18、W白色
	向上或向下修改白色灯珠亮度（可调范围000-255），确认键保存，默认255。

	
	18、Y黄色
	向上或向下修改黄色灯珠亮度（可调范围000-255），确认键保存，默认255。

	
	19、B模式
	向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	20、B速度
	向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	21、B方向
	向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	22、B背景色
	向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	23、B背景色调光
	向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	24、复位
	是/否

	4、显示设置
	1、语言选择
	向上或向下选择中文/EN（英文），确认键保存，默认中文。

	
	2、倒显设置
	向上或向下选择关闭/开启倒显设置，确认键保存，默认关闭。

	
	3、屏幕保护
	向上或向下选择关闭/开启屏幕保护，确认键保存，默认开启。

	
	4、软件版本
	069C程序身份识别码，不可修改。

	5、工厂设置
	显示请输入密码！向上或向下修改为138，再按确认键进入工厂设置。
	1、Y轴校准
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。

	
	
	2、调焦1校准
	向上或向下修改调焦1校准（000-255），确认键保存，默认128。

	
	
	3、调焦2校准
	向上或向下修改调焦2校准（000-255），确认键保存，默认128。

	
	
	4、调焦行程
	向上或向下修改调焦行程（000-255），确认键保存，默认128。

	
	
	5、红色
	向上或向下修改红色灯珠电流（032-255），确认键保存，默认252。

	
	
	6、绿色
	向上或向下修改绿色灯珠电流（032-255），确认键保存，默认252。

	
	
	7、蓝色
	向上或向下修改蓝色灯珠电流（032-255），确认键保存，默认252。

	
	
	8、白色
	向上或向下修改白色灯珠电流（032-255），确认键保存，默认252。

	
	
	9、LEDNum
	向上或向下选择000 /0012，确认键保存，默认001。

	
	
	10、电流
	向上或向下选择000 /007，确认键保存，默认004。

	
	
	11、速度
	向上或向下选择000 /007，确认键保存，默认000。

	
	
	12、LOGO
	L向上或向下选择000 /001，确认键保存，默认000。

	
	
	13、温度
	向上或向下修改温度参数（范围40-70），确认键保存，默认065。

	
	
	14、温度-风扇
	向上或向下选择关闭/开启温度-风扇控制，确认键保存，默认开启。

	
	
	15、LED
	LED灯珠顺序选择LEDA/LEDB


三、主从机控制
    有2台或2台以上相同的灯具用DMX三芯信号线连接，所有灯具修改为001~512任意地址码，设置任意一台为主机，其它灯具则为从机，所有从机显示屏不闪烁；用主机调节渐变、脉变、跳变、声控、自走效果时，所有从机同步渐变、脉变、跳变、声控、自走效果。
特别注意：1、一组灯具只能设置一台主机，如果有多台主机，所有灯具会乱闪而不同步。
           2、所有灯具必须是在关闭DMX512控制台时主从机才有作用。
四、DMX512控制
所有灯具地址码设置好，将所有灯具用DMX三芯信号线并联连接至DMX512控制台，地址码停止闪烁，表示DMX512控制台信号已经发送到灯具，根据通道说明用DMX512控制台控制相关功能。
CH26通道说明：
	通道
	通道值
	基本功能

	1
	000-255
	Y轴

	2
	000-255
	Y微调

	3
	000-255
	Y速度

	4
	000-255
	调焦

	5
	000-255
	调光

	6
	000-255
	主光频闪

	7
	000-255
	主光R

	8
	000-255
	主光G

	9
	000-255
	主光B

	10
	000-255
	主光W

	11
	000-255
	主光模式

	12
	000-255
	主光速度

	13
	000-255
	主光背景色

	14
	000-255
	主光背景色调光

	15
	000-255
	辅光频闪

	16
	000-255
	辅光R

	17
	000-255
	辅光G

	18
	000-255
	辅光B

	19
	000-255
	辅光W

	20
	000-255
	辅光Y

	21
	000-255
	辅光模式

	22
	000-255
	辅光速度

	23
	000-255
	辅光方向

	24
	000-255
	辅光背景色

	25
	000-255
	辅光背景色调光

	26
	000-255
	复位：参数值在150-255整机复位，控台参数值必须先拉到10以下，再推到150-255才有用，参数值在000-149无用，是不能复位的。



CH36通道说明：
	通道
	通道值
	基本功能

	1
	000-255
	Y轴

	2
	000-255
	Y微调

	3
	000-255
	Y速度

	4
	000-255
	调焦

	5
	000-255
	调光

	6
	000-255
	主光频闪

	7
	000-255
	主光R

	8
	000-255
	主光G

	9
	000-255
	主光B

	10
	000-255
	主光W

	11
	000-255
	主光模式

	12
	000-255
	主光速度

	13
	000-255
	主光背景色

	14
	000-255
	主光背景色调光

	15
	000-255
	辅光频闪

	16
	000-255
	辅光R

	17
	000-255
	辅光G

	18
	000-255
	辅光B

	19
	000-255
	辅光W

	20
	000-255
	辅光Y

	21
	000-255
	辅光模式

	22
	000-255
	辅光速度

	23
	000-255
	辅光方向

	24
	000-255
	辅光背景色

	25
	000-255
	辅光背景色调光

	26
	000-255
	复位：参数值在150-255整机复位，控台参数值必须先拉到10以下，再推到150-255才有用，参数值在000-149无用，是不能复位的。

	27
	000-255
	主光LED1

	28
	000-255
	主光LED2

	29
	000-255
	主光LED3

	30
	000-255
	主光LED4

	31
	000-255
	主光LED5

	32
	000-255
	主光LED6

	33
	000-255
	主光LED7

	34
	000-255
	主光LED8

	35
	000-255
	主光LED9

	36
	000-255
	主光LED10



CH60通道说明：
	通道
	通道值
	基本功能

	1
	000-255
	Y轴

	2
	000-255
	Y微调

	3
	000-255
	Y速度

	4
	000-255
	调焦

	5
	000-255
	调光

	6
	000-255
	主光频闪

	7
	000-255
	主光R

	8
	000-255
	主光G

	9
	000-255
	主光B

	10
	000-255
	主光W

	11
	000-255
	主光模式

	12
	000-255
	主光速度

	13
	000-255
	主光背景色

	14
	000-255
	主光背景色调光

	15
	000-255
	辅光频闪

	16
	000-255
	辅光R

	17
	000-255
	辅光G

	18
	000-255
	辅光B

	19
	000-255
	辅光W

	20
	000-255
	辅光Y

	21
	000-255
	辅光模式

	22
	000-255
	辅光速度

	23
	000-255
	辅光方向

	24
	000-255
	辅光背景色

	25
	000-255
	辅光背景色调光

	26
	000-255
	复位：参数值在150-255整机复位，控台参数值必须先拉到10以下，再推到150-255才有用，参数值在000-149无用，是不能复位的。

	27
	000-255
	主光LED1

	28
	000-255
	主光LED2

	29
	000-255
	主光LED3

	30
	000-255
	主光LED4

	31
	000-255
	主光LED5

	32
	000-255
	主光LED6

	33
	000-255
	主光LED7

	34
	000-255
	主光LED8

	35
	000-255
	主光LED9

	36
	000-255
	主光LED10

	37
	000-255
	辅光LED1

	39
	000-255
	辅光LED2

	39
	000-255
	辅光LED3

	40
	000-255
	辅光LED4

	41
	000-255
	辅光LED5

	42
	000-255
	辅光LED6

	43
	000-255
	辅光LED7

	44
	000-255
	辅光LED8

	45
	000-255
	辅光LED9

	46
	000-255
	辅光LED10

	47
	000-255
	辅光LED11

	48
	000-255
	辅光LED12

	49
	000-255
	辅光LED13

	50
	000-255
	辅光LED14

	51
	000-255
	辅光LED15

	52
	000-255
	辅光LED16

	53
	000-255
	辅光LED17

	54
	000-255
	辅光LED18

	55
	000-255
	辅光LED19

	56
	000-255
	辅光LED20

	57
	000-255
	辅光LED21

	58
	000-255
	辅光LED22

	59
	000-255
	辅光LED23

	60
	000-255
	辅光LED24




CH66通道说明：
	通道
	通道值
	基本功能

	1
	000-255
	Y轴

	2
	000-255
	Y微调

	3
	000-255
	Y速度

	4
	000-255
	调焦

	5
	000-255
	调光

	6
	000-255
	主光频闪

	7
	000-255
	主光R

	8
	000-255
	主光G

	9
	000-255
	主光B

	10
	000-255
	主光W

	11
	000-255
	主光模式

	12
	000-255
	主光速度

	13
	000-255
	主光背景色

	14
	000-255
	主光背景色调光

	15
	000-255
	辅光频闪

	16
	000-255
	辅光R

	17
	000-255
	辅光G

	18
	000-255
	辅光B

	19
	000-255
	辅光W

	20
	000-255
	辅光Y

	21
	000-255
	辅光模式

	22
	000-255
	辅光速度

	23
	000-255
	辅光方向

	24
	000-255
	辅光背景色

	25
	000-255
	辅光背景色调光

	26
	000-255
	复位：参数值在150-255整机复位，控台参数值必须先拉到10以下，再推到150-255才有用，参数值在000-149无用，是不能复位的。

	27
	000-255
	主光红1

	28
	000-255
	主光绿1

	29
	000-255
	主光蓝1

	30
	000-255
	主光白1

	31
	000-255
	主光红2

	32
	000-255
	主光绿2

	33
	000-255
	主光蓝2

	34
	000-255
	主光白2

	35
	000-255
	主光红3

	36
	000-255
	主光绿3

	37
	000-255
	主光蓝3

	38
	000-255
	主光白3

	39
	000-255
	主光红4

	40
	000-255
	主光绿4

	41
	000-255
	主光蓝4

	42
	000-255
	主光白4

	43
	000-255
	主光红5

	44
	000-255
	主光绿5

	45
	000-255
	主光蓝5

	46
	000-255
	主光白5

	47
	000-255
	主光红6

	48
	000-255
	主光绿6

	49
	000-255
	主光蓝6

	50
	000-255
	主光白6

	51
	000-255
	主光红7

	52
	000-255
	主光绿7

	53
	000-255
	主光蓝7

	54
	000-255
	主光白7

	55
	000-255
	主光红8

	56
	000-255
	主光绿8

	57
	000-255
	主光蓝8

	58
	000-255
	主光白8

	59
	000-255
	主光红9

	60
	000-255
	主光绿9

	61
	000-255
	主光蓝9

	62
	000-255
	主光白9

	63
	000-255
	主光红10

	64
	000-255
	主光绿10

	65
	000-255
	主光蓝10

	66
	000-255
	主光白10





CH186通道说明：
	通道
	通道值
	基本功能

	1
	000-255
	Y轴

	2
	000-255
	Y微调

	3
	000-255
	Y速度

	4
	000-255
	调焦

	5
	000-255
	调光

	6
	000-255
	主光频闪

	7
	000-255
	主光R

	8
	000-255
	主光G

	9
	000-255
	主光B

	10
	000-255
	主光W

	11
	000-255
	主光模式

	12
	000-255
	主光速度

	13
	000-255
	主光背景色

	14
	000-255
	主光背景色调光

	15
	000-255
	辅光频闪

	16
	000-255
	辅光R

	17
	000-255
	辅光G

	18
	000-255
	辅光B

	19
	000-255
	辅光W

	20
	000-255
	辅光Y

	21
	000-255
	辅光模式

	22
	000-255
	辅光速度

	23
	000-255
	辅光方向

	24
	000-255
	辅光背景色

	25
	000-255
	辅光背景色调光

	26
	000-255
	复位：参数值在150-255整机复位，控台参数值必须先拉到10以下，再推到150-255才有用，参数值在000-149无用，是不能复位的。

	27
	000-255
	主光R1

	28
	000-255
	主光G1

	29
	000-255
	主光B1

	30
	000-255
	主光W1

	31
	000-255
	主光R2

	32
	000-255
	主光G2

	33
	000-255
	主光B2

	34
	000-255
	主光W2

	35
	000-255
	主光R3

	36
	000-255
	主光G3

	37
	000-255
	主光B3

	38
	000-255
	主光W3

	39
	000-255
	主光R4

	40
	000-255
	主光G4

	41
	000-255
	主光B4

	42
	000-255
	主光W4

	43
	000-255
	主光R5

	44
	000-255
	主光G5

	45
	000-255
	主光B5

	46
	000-255
	主光W5

	47
	000-255
	主光R6

	48
	000-255
	主光G6

	49
	000-255
	主光B6

	50
	000-255
	主光W6

	51
	000-255
	主光R7

	52
	000-255
	主光G7

	53
	000-255
	主光B7

	54
	000-255
	主光W7

	55
	000-255
	主光R8

	56
	000-255
	主光G8

	57
	000-255
	主光B8

	58
	000-255
	主光W8

	59
	000-255
	主光R9

	60
	000-255
	主光G9

	61
	000-255
	主光B9

	62
	000-255
	主光W9

	63
	000-255
	主光R10

	64
	000-255
	主光G10

	65
	000-255
	主光B10

	66
	000-255
	主光W10

	67
	000-255
	辅光R1

	68
	000-255
	辅光G1

	69
	000-255
	辅光B1

	70
	000-255
	辅光W1

	71
	000-255
	辅光Y1

	72
	000-255
	辅光R2

	73
	000-255
	辅光G2

	74
	000-255
	辅光B2

	75
	000-255
	辅光W2

	76
	000-255
	辅光Y2

	77
	000-255
	辅光R3

	78
	000-255
	辅光G3

	79
	000-255
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五、技术参数：
[bookmark: OLE_LINK5]电压:  AC100~240V  50/60HZ
功率:  600W
灯珠：10颗60W四合一足添鑫灯珠  140颗0.3瓦 5050 五合一灯珠
控制方式: DMX512、自走、主从、声控、带RDM功能。
通道:  CH26、CH36、CH60、CH66、CH186。
调光:  32bit 0~100%线性调光
特点： Y摇头+光束+爆闪+辅光
工作温度: -30度~50度
频闪频率:  1~30HZ
外观:  金属、黑色
连接方式：DMX512输入输出 / 电源输入输出。
IP 等级:  IP20
尺寸:                                重量: 

 2 / 3
image1.png




